3_1_3_Caldaie_con_potenza_termica_minore_50_MW_Rif_di_legna
Marco Moretti
14:53 15/02/2024	

Table of Contents
Att. 3 1 3 Caldaie con potenza termica minore 50 MW Rif di legna 	 # 

Attività precedente	Attività successiva	

Att. 3 1 3 Caldaie con potenza termica minore 50 MW Rif di legna
Macrosettore	
3	
Combustione nell’industria	

Settore	
1	
Combustione nelle caldaie turbine e motori a combustione interna	

Attivita	
3	
Caldaie con potenza termica < 50 MW	

 	
Combustibile	
rifiuti di legna	

Nome indicatore	
Consumo di combustibili	

Unità di misura	
GIGAJOULE	

Dettaglio spaziale	
Solo puntuale	

Dettaglio temporale	
Dato annuale	

Incertezza indicatore (minima)	
A - Dati rilevati in modo accurato	

Eventuali dettagli metodologia	
LOMBARDIA: Per il calcolo delle emissioni è stata utilizzata la metodologia del Guidebook EEA.	

Note	
LOMBARDIA INVENTARIO 2021: I dati sono solo puntuali. Le emissioni sono stimate tramite il  modulo puntuali . I fattori di emissione sono utilizzati dal modulo quando mancano dati di emissioni misurate.	

 	
Proxy comunale	
Non necessaria	

Fonte Proxy	
	
Link alla Fonte	

Note proxy	

	
 	
Numero massimo di risultati:
Fonti Fattori di emissione	

Inquinante	
FE	
UM	
Priorità	
Fonte	

As	
33.45	
mg / GJ	
1	
INEMAR 2007	

BaP	
44.6	
mg / GJ	
1	
EMEP-CORINAIR, 2010	

CH4	
30.0	
g / GJ	
1	
n.d.	

CO	
258.0	
g / GJ	
1	
n.d.	

COV	
600.0	
g / GJ	
1	
n.d.	

Cd	
1.864	
mg / GJ	
1	
INEMAR 2007	

Cr	
167.2	
mg / GJ	
1	
INEMAR 2007	

Cu	
21.1	
mg / GJ	
1	
n.d.	

Hg	
1.864	
mg / GJ	
1	
ANPA 1999 - Inemar, 2002	

Indicatore	
1000000.0	
* / *	
1	
EMEP-CORINAIR, 2010	

N2O	
14.0	
g / GJ	
1	
n.d.	

NH3	
10.0	
g / GJ	
1	
n.d.	

NOx	
180.0	
g / GJ	
1	
n.d.	

Ni	
20.57	
mg / GJ	
1	
INEMAR 2007	

PTS	
172.0	
g / GJ	
1	
n.d.	

Pb	
3624.0	
mg / GJ	
1	
INEMAR 2007	

SO2	
10.0	
g / GJ	
1	
n.d.	

Se	
1.2	
mg / GJ	
1	
n.d.	

Zn	
181.0	
mg / GJ	
1	
n.d.	

7) {  var obj = document.getElementById(”fepre”); obj.style.height = ‘168px’; obj.style.maxHeight = ‘168px’; }