# 6_3_12_Finiture_tessili_senza_comb

Log-in |

### Top Menu

Stampa: Stampa Anteprima di stampa Esporta come PDF Esporta in formato RTF Esporta come HTML Esporta in formato XAR

Attività precedente | Attività successiva

### Att. 6 3 12 Finiture tessili

Macrosettore | 6 | Uso di solventi
Settore | 3 | Produzione o lavorazione di prodotti chimici
Attivita | 12 | Finiture tessili
Combustibile | senza combustibile
Nome indicatore | Quantita lavorata
Unità di misura | METRI LINEARI
Dettaglio spaziale | Solo puntuale
Dettaglio temporale | Dato annuale
Incertezza indicatore (minima) | A - Dati rilevati in modo accurato
Eventuali dettagli metodologia | LOMBARDIA: Per il calcolo delle emissioni è stata utilizzata la metodologia del Guidebook EEA.
Note | LOMBARDIA INVENTARIO 2017: I dati sono solo puntuali. Le emissioni sono stimate tramite il modulo puntuali. I fattori di emissione sono utilizzati dal modulo quando mancano dati di emissioni misurate. Per convertire in metri lineari i dati di produzione forniti in tonnellate si utilizza un fattore empirico eguale a 1500.
Proxy comunale | Non necessaria
Fonte Proxy |  | Link alla Fonte |
Note proxy |
Numero massimo di risultati:
Fonti Fattori di emissione
Inquinante | FE | UM | Priorità | Fonte
--- | --- | --- | --- | ---
Indicatore | 1000000.0 | * / * | 1 | EMEP-CORINAIR, 2010
PTS | 0.1269 | g / m | 1 | Elaborazioni Inemar 2013

- Commenti (0)

##### Quick Links

- Home Inemar
- Home fonti inventario
- Ricerca libera nome
- Ricerca attività M-S-A
- Macrosettore 6
- Settore 3
- Attivita 12
- Ricerca FE
- Elenco domande

##### Credits

Copyright © ARPA Lombardia
Privacy