# 6_5_5_Estintori_senza_comb

Log-in |

### Top Menu

Stampa: Stampa Anteprima di stampa Esporta come PDF Esporta in formato RTF Esporta come HTML Esporta in formato XAR

Attività precedente | Attività successiva

### Att. 6 5 5 Estintori

Macrosettore | 6 | Uso di solventi
Settore | 5 | Uso di HFC N2O NH3 PFC e SF6
Attivita | 5 | Estintori
Combustibile | senza combustibile
Nome indicatore | Quantita caricata
Unità di misura | CHILOGRAMMO
Dettaglio spaziale | Solo diffuso
Dettaglio temporale | Dato annuale
Incertezza indicatore (minima) | B - Dati statistici
Eventuali dettagli metodologia | LOMBARDIA: Per il calcolo delle emissioni è stata utilizzata la metodologia del Guidebook EEA.
Note | LOMBARDIA INVENTARIO 2021: I dati sono di fonte ISPRA ex APAT. La stima dei consumi è stata fatta a partire dal dato nazionale di consumo di HFC, disaggregato per la popolazione residente. Le emissioni diffuse sono stimate dal modulo diffuse tramite i fattori di emissione e gli indicatori.
Proxy comunale | Residenti (id_proxy =10302)
Fonte Proxy | ISTAT 2021 | Link alla Fonte |
Note proxy |
Numero massimo di risultati:
Fonti Fattori di emissione
Inquinante | FE | UM | Priorità | Fonte
--- | --- | --- | --- | ---
Indicatore | 1000000.0 | * / * | 1 | EMEP-CORINAIR, 2010

- Commenti (0)

##### Quick Links

- Home Inemar
- Home fonti inventario
- Ricerca libera nome
- Ricerca attività M-S-A
- Macrosettore 6
- Settore 5
- Attivita 5
- Ricerca FE
- Elenco domande

##### Credits

Copyright © ARPA Lombardia
Privacy