# Emissioni Orarie

Log-in |

### Top Menu

Stampa: Stampa Anteprima di stampa Esporta come PDF Esporta in formato RTF Esporta come HTML Esporta in formato XAR

### Disaggregazione Temporale: algoritmo

Versione Inemar 5, gennaio 2007* *

L'algoritmo permette di stimate le emissioni mensili, giornaliere e orarie di tutte le attività e inquinanti, a partire dai dati di TAB_OUTPUT_PROV e dei profili temporali.
Al fine di accelerare le elaborazioni, per evitare di elaborare dati simili ed per limitare la dimensione delle tabelle risultanti, prima e dopo il lancio della procedura i risultati vengono aggregati, in relazione al tipo di richiesta.

#### Tipi di run

Esistono due tipi di run:

- Risultati aggregati
- Risultati di dettaglio

#### Emissioni orarie

L'emissione di un certo inquinante, attività e combustibile, relativa ad una certa ora o, da scrivere in TAB_OUTPUT_MAC_INQ_ORA o in TAB_OUTPUT_ATT_COMB_ORA a seconda del tipo di run, può essere ricavata dalla corrispondente emissione giornaliera (TAB_OUTPUT_MAC_INQ_GIORNO o TAB_OUTPUT_ATT_COMB_GIORNO), per gli stessi inquinanti, attività e combustibili, sulla base della formula:

- VALORE_EMISSIONEo = emissione all'ora o (da scrivere in TAB_OUTPUT_MAC_INQ_ORA o in
  TAB_OUTPUT_ATT_COMB_ORA)
- VALORE_EMISSIONEg = emissione giornaliera (in TAB_OUTPUT_MAC_INQ_GIORNO o in
  TAB_OUTPUT_ATT_COMB_GIORNO)
- COEF_ORAo= coefficiente orario per l'ora o

Il COEF_ORAo è un numero compreso tra 0 e 1 che rappresenta la percentuale dell'attività (e quindi dell'emissione) nell'ora o, fatta 1 l'attività giornaliera.

Il valore del coefficiente giornaliero per una certa accoppiata di macrosettore/settore/attività e inquinante si trova in PROFILI_ORA Il coefficiente viene preso tramite l'ID_PROFILO_ORA presente in ASSEGNA_PROFILI_ATT, ASSEGNA_PROFILI_SET o ASSEGNA_PROFILI_MAC per quell'accoppiata macrosettore/settore/attività e inquinante.

Se non è presente in ASSEGNA_PROFILI_ATT un profilo per l'attività in oggetto, l'algoritmo deve prendere quello del settore di appartenenza dell'attività (collegamento in SNAP_ATTIVITA) in ASSEGNA_PROFILI_SET. Se non c'è il profilo neppure per il settore, deve prendere quello del macrosettore di appartenenza del settore (collegamento in SNAP_SETTORE) in ASSEGNA_PROFILI_MAC. C'è sicuramente un profilo per ogni macrosettore.

Se non è presente in ASSEGNA_PROFILI_ATT, ASSEGNA_PROFILI_SET o ASSEGNA_PROFILI_MAC il profilo per l'inquinante in oggetto, deve prendere quello per l'inquinante con ID_INQ = 99 (inquinante generico).

La precedenza è per il livello più basso di attività, ossia prima guarda che non ci sia il profilo per una certa attività anche per l'inquinante 99; se non c'è passa al settore e al macrosettore, ma se c'è usa il profilo dell'inquinante 99 a livello di attività piuttosto che il profilo dell'inquinante preciso in settore o macrosettore.

Esempio pratico:
Se in un lunedì di dicembre dall'attività 1.1.1 vengono emesse 0,5 t di NOx, e il coefficiente orario relativo alla data accoppiata attività-inquinante per l'ora o = 1 (dalle 0.00 alle 1.00) è 0,028186, allora dalle 0.00 alle 1.00 del lunedì del mese di gennaio l'emissione di NOx sarà data da 0,5*0,028186 t = 0,01409 t.

- Commenti (0)

##### Ricerca

##### Quick Links

- Strumento INEMAR
- Progetti INEMAR
- Wiki Fonti

##### Credits

Copyright © ARPA Lombardia
Privacy