Export Emissioni Polveri da Granulometria
federico
16:43 24/06/2010	

Table of Contents
Export dati per modellistica 	 # 

Export dati per modellistica
Versione Inemar 5, marzo 2007
L’esportazione dei dati per la modellistica avviene:
Emissioni puntuali
Emissioni di polveri da granulomentria
Emissioni di polveri da granulometria
Il modulo polveri fini prende i dati dal modulo puntuali per attività SNAP senza dettaglio di linea, e li scrive nella TAB_OUTPUT_DETT_PM. È quindi necessario che gli stessi algoritmi siano utilizzati per associare alle linee e ai camini le emissioni da granulometria, in modo simile a quanto sopra esposto per le emissioni puntuali stimate.
L’algoritmo si differenzia per due possibili casi:
emissioni misurate ;
emissioni stimate , mediante fattori di emissione.