# Export Emissioni Puntuali

Log-in |

### Top Menu

Stampa: Stampa Anteprima di stampa Esporta come PDF Esporta in formato RTF Esporta come HTML Esporta in formato XAR

### Export dati per modellistica

Versione Inemar 5, marzo 2007

L'esportazione dei dati per la modellistica avviene:

- Emissioni puntuali
- Emissioni di polveri da granulomentria

### Emissioni Puntuali

Quando si usa la maschera del modulo emissioni puntuali per inserire i dati di emissioni per macrosettore, settore, attività, linea e camino, questi vengono scritti in una tabella riassuntiva chiamata PUNTUALI_ RIASSUNTO_MSALC in modo automatico per un certo numero di inquinanti (SO2, NOx, COV, CO, PM2.5, PM10, PTS, TCDDe).
In questa tabella sono presenti soltanto le emissioni che nel run finale compaiono con l'etichetta PM, ossia PUNTUALI MISURATE.

Per le finalità della modellistica, la sola tabella riassuntiva per linea e camino non è sufficiente. Si rende necessaria una procedura che permetta di attribuire alle linee e ai camini anche quelle emissioni PS, che sono già stimate dal sistema con il run PUNTUALI STIMATE tramite l'algoritmo che moltiplica gli indicatori di attività presenti per linea e i fattori di emissione per l'attività (e combustibile) di cui la linea fa parte.

Alla fine il modulo deve produrre i risultati totali (PM e PS) in una tabella denominata P_RIASSUNTO_ST_AT_COMB_L_C, contenente i seguenti campi:

Campi chiave:

- FK_ID_STAB (da P_STABILIMENTO)
- FK_ISTAT_COMUNE (da P_STABILIMENTO)
- FK_TARGA (da TARGA_PROVINCIA sulla base del link)
- FK_ID_ATT (da SNAP_ATTIVITA)
- FK_ID_COMBUSTIBILE (da COMBUSTIBILI)
- FK_ID_INQUINANTE (da INQUINANTI)
- FK_ID_LINEA (da P_LINEA)
- FK_ID_CAMINO (da P_CAMINO)
- TIPO EMISSIONE

Altri campi:

- ANNO_CENSIMENTO (da P_STABILIMENTO)
- DENOMINAZIONE (da P_STABILIMENTO)
- H_SLM (da P_STABILIMENTO)
- LATITUDINE (da P_STABILIMENTO)
- LONGITUDINE (da P_STABILIMENTO)
- PRG_CAMINO (da P_CAMINO)
- SIGLA (da P_CAMINO)
- ALTEZZA (da P_CAMINO)
- DIAMETRO (da P_CAMINO)
- TEMPERATURA (da P_CAMINO)
- PORTATA_SECCHI (da P_CAMINO)
- PORTATA_UMIDI (da P_CAMINO)
- O2_RIF_FUMI (da P_CAMINO)
- O2_EFF_FUMI (da P_CAMINO)
- UMIDITA_FUMI (da P_CAMINO)
- ORE FUNZIONAMENTO (da P_CAMINO)
- NOME (da P_LINEA)
- CODICE_LINEA (da P_LINEA)
- VALORE_INDICATORE (da P_LINEA)
- EMISSIONE (da P_EMISSIONE)

L'attribuzione dell'emissione per linea e camino avviene attraverso due step:

1. Calcolo dell'emissione per linea
2. Attribuzione dell'emissione al camino

- Commenti (0)

##### Ricerca

##### Quick Links

- Strumento INEMAR
- Progetti INEMAR
- Wiki Fonti

##### Credits

Copyright © ARPA Lombardia
Privacy