1_1_4_Turbine_a_gas_gasolio
Marco Moretti
14:23 14/02/2024	

Table of Contents
Att. 1 1 4 Turbine a gas gasolio 	 # 

Attività precedente	Attività successiva	

Att. 1 1 4 Turbine a gas gasolio
Macrosettore	
1	
Produzione energia e trasformazione combustibili	

Settore	
1	
Produzione di energia elettrica	

Attivita	
4	
Turbine a gas	

 	
Combustibile	
gasolio	

Nome indicatore	
Consumo di combustibili	

Unità di misura	
GIGAJOULE	

Dettaglio spaziale	
Solo puntuale	

Dettaglio temporale	
Dato annuale	

Incertezza indicatore (minima)	
A - Dati rilevati in modo accurato	

Eventuali dettagli metodologia	
LOMBARDIA: Per il calcolo delle emissioni è stata utilizzata la metodologia del Guidebook EEA.	

Note	
LOMBARDIA INVENTARIO 2021: I dati sono solo puntuali. Le emissioni sono stimate tramite il  modulo puntuali . I fattori di emissione sono utilizzati dal modulo quando mancano dati di emissioni misurate.	

 	
Proxy comunale	
Non necessaria	

Fonte Proxy	
	
Link alla Fonte	

Note proxy	

	
 	
Numero massimo di risultati:
Fonti Fattori di emissione	

Inquinante	
FE	
UM	
Priorità	
Fonte	

As	
0.0023	
mg / GJ	
1	
EMEP-CORINAIR, 2013	

BaP	
0.001725	
mg / GJ	
1	
EMEP-CORINAIR, 2010	

CH4	
2.5	
g / GJ	
1	
ANPA,1994	

CO	
20.6	
g / GJ	
1	
ANPA 1999 - Inemar, 2002	

CO2	
73.32	
kg / GJ	
1	
ANPA,1994	

COV	
2.5	
g / GJ	
1	
ANPA,1994	

Cd	
0.0012	
mg / GJ	
1	
EMEP-CORINAIR, 2013	

Cr	
0.28	
mg / GJ	
1	
EMEP-CORINAIR, 2013	

Cu	
0.17	
mg / GJ	
1	
EMEP-CORINAIR, 2013	

Hg	
0.053	
mg / GJ	
1	
EMEP-CORINAIR, 2013	

Indicatore	
1000000.0	
* / *	
1	
EMEP-CORINAIR, 2010	

N2O	
0.6	
g / GJ	
1	
IPCC,1997	

NOx	
591.0	
g / GJ	
1	
ANPA,1994	

Ni	
0.0023	
mg / GJ	
1	
EMEP-CORINAIR, 2013	

PTS	
1.95	
g / GJ	
1	
EMEP-CORINAIR, 2013	

Pb	
0.0069	
mg / GJ	
1	
EMEP-CORINAIR, 2013	

SO2	
141.0	
g / GJ	
1	
ANPA,1994	

Se	
0.0023	
mg / GJ	
1	
EMEP-CORINAIR, 2013	

Zn	
0.44	
mg / GJ	
1	
EMEP-CORINAIR, 2013	

7) {  var obj = document.getElementById(”fepre”); obj.style.height = ‘168px’; obj.style.maxHeight = ‘168px’; }