1_1_4_Turbine_a_gas_metano
Marco Moretti
14:23 14/02/2024	

Table of Contents
Att. 1 1 4 Turbine a gas metano 	 # 

Attività precedente	Attività successiva	

Att. 1 1 4 Turbine a gas metano
Macrosettore	
1	
Produzione energia e trasformazione combustibili	

Settore	
1	
Produzione di energia elettrica	

Attivita	
4	
Turbine a gas	

 	
Combustibile	
gas naturale (metano)	

Nome indicatore	
Consumo di combustibili	

Unità di misura	
GIGAJOULE	

Dettaglio spaziale	
Solo puntuale	

Dettaglio temporale	
Dato annuale	

Incertezza indicatore (minima)	
A - Dati rilevati in modo accurato	

Eventuali dettagli metodologia	
LOMBARDIA: Per il calcolo delle emissioni è stata utilizzata la metodologia del Guidebook EEA.	

Note	
LOMBARDIA INVENTARIO 2021: I dati sono solo puntuali. Le emissioni sono stimate tramite il  modulo puntuali . I fattori di emissione sono utilizzati dal modulo quando mancano dati di emissioni misurate.	

 	
Proxy comunale	
Non necessaria	

Fonte Proxy	
	
Link alla Fonte	

Note proxy	

	
 	
Numero massimo di risultati:
Fonti Fattori di emissione	

Inquinante	
FE	
UM	
Priorità	
Fonte	

As	
0.12	
mg / GJ	
1	
EMEP-CORINAIR, 2013	

BaP	
6.0E-4	
mg / GJ	
1	
EMEP-CORINAIR, 2010	

CH4	
2.5	
g / GJ	
1	
ANPA,1994	

CO	
39.2	
g / GJ	
1	
EMEP-CORINAIR, 2010	

CO2	
55.83	
kg / GJ	
1	
ANPA,1994	

COV	
2.5	
g / GJ	
1	
ANPA,1994	

Cd	
2.5E-4	
mg / GJ	
1	
EMEP-CORINAIR, 2013	

Cr	
7.6E-4	
mg / GJ	
1	
EMEP-CORINAIR, 2013	

Cu	
7.6E-5	
mg / GJ	
1	
EMEP-CORINAIR, 2013	

Hg	
0.1	
mg / GJ	
1	
EMEP-CORINAIR, 2013	

Indicatore	
1000000.0	
* / *	
1	
EMEP-CORINAIR, 2010	

N2O	
0.1	
g / GJ	
1	
IPCC,1997	

NOx	
40.0	
g / GJ	
1	
PIEMONTE 2008	

Ni	
5.1E-4	
mg / GJ	
1	
EMEP-CORINAIR, 2013	

PTS	
0.2	
g / GJ	
1	
Inemar 2001	

Pb	
0.0015	
mg / GJ	
1	
EMEP-CORINAIR, 2013	

SO2	
0.38	
g / GJ	
1	
Inemar (2003)	

Se	
0.0112	
mg / GJ	
1	
EMEP-CORINAIR, 2013	

Zn	
0.0015	
mg / GJ	
1	
EMEP-CORINAIR, 2013	

7) {  var obj = document.getElementById(”fepre”); obj.style.height = ‘168px’; obj.style.maxHeight = ‘168px’; }