3_1_3_Caldaie_con_potenza_termica_minore_50_MW_coke_carb_foss
Marco Moretti
15:00 15/02/2024

Table of Contents
Att. 3 1 3 Caldaie con potenza termica minore 50 MW coke carb foss 	 # 

Attività precedente | Attività successiva

Att. 3 1 3 Caldaie con potenza termica minore 50 MW coke carb foss

Macrosettore | 3 | Combustione nell’industria
Settore | 1 | Combustione nelle caldaie turbine e motori a combustione interna
Attivita | 3 | Caldaie con potenza termica < 50 MW

Combustibile | coke da carbone
Nome indicatore | Consumo di combustibili
Unità di misura | GIGAJOULE
Dettaglio spaziale | Solo puntuale
Dettaglio temporale | Dato annuale
Incertezza indicatore (minima) | A - Dati rilevati in modo accurato
Eventuali dettagli metodologia | LOMBARDIA: Per il calcolo delle emissioni è stata utilizzata la metodologia del Guidebook EEA.
Note | LOMBARDIA INVENTARIO 2021: I dati sono solo puntuali. Le emissioni sono stimate tramite il  modulo puntuali . I fattori di emissione sono utilizzati dal modulo quando mancano dati di emissioni misurate.

Proxy comunale | Non necessaria
Fonte Proxy | | Link alla Fonte |
Note proxy |

Numero massimo di risultati:
Fonti Fattori di emissione
Inquinante | FE | UM | Priorità | Fonte
As | 7.1 | mg / GJ | 1 | EMEP-CORINAIR, 2013
BaP | 45.5 | mg / GJ | 1 | EMEP-CORINAIR, 2010
CH4 | 15.0 | g / GJ | 1 | ANPA 1999 - Inemar, 2002
CO | 100.0 | g / GJ | 1 | ANPA 1999 - Inemar, 2002
CO2 | 106.0 | kg / GJ | 1 | ANPA 1999 - Inemar, 2002
COV | 5.0 | g / GJ | 1 | ANPA 1999 - Inemar, 2002
Cd | 0.9 | mg / GJ | 1 | EMEP-CORINAIR, 2013
Cr | 4.5 | mg / GJ | 1 | EMEP-CORINAIR, 2013
Cu | 9.0 | mg / GJ | 1 | EMEP-CORINAIR, 2013
Hg | 1.4 | mg / GJ | 1 | EMEP-CORINAIR, 2013
Indicatore | 1000000.0 | * / * | 1 | EMEP-CORINAIR, 2010
N2O | 14.0 | g / GJ | 1 | ANPA 1999 - Inemar, 2002
NOx | 70.0 | g / GJ | 1 | ANPA 1999 - Inemar, 2002
Ni | 4.9 | mg / GJ | 1 | EMEP-CORINAIR, 2013
PTS | 11.4 | g / GJ | 1 | EMEP-CORINAIR, 2013
Pb | 7.3 | mg / GJ | 1 | EMEP-CORINAIR, 2013
SO2 | 550.0 | g / GJ | 1 | ANPA 1999 - Inemar, 2002
Zn | 90.0 | mg / GJ | 1 | EMEP-CORINAIR, 2013

7) {  var obj = document.getElementById(”fepre”); obj.style.height = ‘168px’; obj.style.maxHeight = ‘168px’; }