3_3_11_Cemento_RSU
Marco Moretti
15:11 15/02/2024	

Table of Contents
Att. 3 3 11 Cemento RSU 	 # 

Attività precedente	Attività successiva	

Att. 3 3 11 Cemento RSU
Macrosettore	
3	
Combustione nell’industria	

Settore	
3	
Processi di combustione con contatto	

Attivita	
11	
Cemento	

 	
Combustibile	
rifiuti solidi urbani	

Nome indicatore	
Consumo di combustibili	

Unità di misura	
ABITANTI	

Dettaglio spaziale	
Solo puntuale	

Dettaglio temporale	
Dato annuale	

Incertezza indicatore (minima)	
A - Dati rilevati in modo accurato	

Eventuali dettagli metodologia	
LOMBARDIA: Per il calcolo delle emissioni è stata utilizzata la metodologia del Guidebook EEA.	

Note	
LOMBARDIA INVENTARIO 2021: Sotto questa attività SNAP sono considerate le sole emissioni dovute alla combustione. I dati sono solo puntuali. Le emissioni sono stimate tramite il  modulo puntuali . I fattori di emissione sono utilizzati dal modulo quando mancano dati di emissioni misurate.	

 	
Proxy comunale	
Non necessaria	

Fonte Proxy	
	
Link alla Fonte	

Note proxy	

	
 	
Numero massimo di risultati:
Fonti Fattori di emissione	

Inquinante	
FE	
UM	
Priorità	
Fonte	

As	
0.3615	
mg / GJ	
1	
n.d.	

BaP	
1.1	
mg / GJ	
1	
n.d.	

CH4	
72.2	
g / GJ	
1	
n.d.	

CO	
98.0	
g / GJ	
1	
n.d.	

CO2	
94.6	
kg / GJ	
1	
n.d.	

COV	
1.083	
g / GJ	
1	
n.d.	

Cd	
0.1091	
mg / GJ	
1	
n.d.	

Cr	
0.5593	
mg / GJ	
1	
n.d.	

Cu	
0.8826	
mg / GJ	
1	
n.d.	

Hg	
1.158	
mg / GJ	
1	
n.d.	

Indicatore	
1000000.0	
* / *	
1	
EMEP-CORINAIR, 2010	

N2O	
4.0	
g / GJ	
1	
n.d.	

NH3	
2.328	
g / GJ	
1	
n.d.	

NOx	
140.0	
g / GJ	
1	
n.d.	

Ni	
0.6684	
mg / GJ	
1	
n.d.	

PTS	
0.5685	
g / GJ	
1	
n.d.	

Pb	
1.337	
mg / GJ	
1	
n.d.	

SO2	
4.846	
g / GJ	
1	
n.d.	

Se	
1.2	
mg / GJ	
1	
n.d.	

Zn	
0.9732	
mg / GJ	
1	
n.d.	

7) {  var obj = document.getElementById(”fepre”); obj.style.height = ‘168px’; obj.style.maxHeight = ‘168px’; }