# 3_3_11_Cemento_grassi

Log-in |

### Top Menu

Stampa: Stampa Anteprima di stampa Esporta come PDF Esporta in formato RTF Esporta come HTML Esporta in formato XAR

Attività precedente | Attività successiva

### Att. 3 3 11 Cemento grassi

Macrosettore | 3 | Combustione nell'industria
Settore | 3 | Processi di combustione con contatto
Attivita | 11 | Cemento
Combustibile | grassi animali
Nome indicatore | Consumo di combustibili
Unità di misura | GIGAJOULE
Dettaglio spaziale | Solo puntuale
Dettaglio temporale | Dato annuale
Incertezza indicatore (minima) | 0 - Dato di indicatore assente
Eventuali dettagli metodologia |
Note | LOMBARDIA INVENTARIO 2021: Sotto questa attività SNAP sono considerate le sole emissioni dovute alla combustione. Non è stato riscontrato l'uso di questo combustibile nel corrente inventario.
Proxy comunale |
Fonte Proxy |  | Link alla Fonte |
Note proxy |
Numero massimo di risultati:
Fonti Fattori di emissione
Inquinante | FE | UM | Priorità | Fonte
--- | --- | --- | --- | ---
As | 1.321 | mg / GJ | 1 | INEMAR 2007
CH4 | 5.9 | g / GJ | 1 | INEMAR 2007
CO | 47.0 | g / GJ | 1 | INEMAR 2007
COV | 5.9 | g / GJ | 1 | INEMAR 2007
Cd | 0.3967 | mg / GJ | 1 | INEMAR 2007
Cr | 2.358 | mg / GJ | 1 | INEMAR 2007
Cu | 0.9238 | mg / GJ | 1 | INEMAR 2007
Hg | 2.052 | mg / GJ | 1 | INEMAR 2007
Indicatore | 1000000.0 | * / * | 1 | EMEP-CORINAIR, 2010
NOx | 448.0 | g / GJ | 1 | INEMAR 2007
Ni | 2.93 | mg / GJ | 1 | INEMAR 2007
PTS | 4.0 | g / GJ | 1 | Inemar 2001
Pb | 3.327 | mg / GJ | 1 | INEMAR 2007
SO2 | 65.0 | g / GJ | 1 | INEMAR 2007

- Commenti (0)

##### Quick Links

- Home Inemar
- Home fonti inventario
- Ricerca libera nome
- Ricerca attività M-S-A
- Macrosettore 3
- Settore 3
- Attivita 11
- Ricerca FE
- Elenco domande

##### Credits

Copyright © ARPA Lombardia
Privacy