3_3_11_Cemento_olio_residuo
Marco Moretti
15:15 15/02/2024	

Table of Contents
Att. 3 3 11 Cemento olio residuo 	 # 

Attività precedente	Attività successiva	

Att. 3 3 11 Cemento olio residuo
Macrosettore	
3	
Combustione nell’industria	

Settore	
3	
Processi di combustione con contatto	

Attivita	
11	
Cemento	

 	
Combustibile	
olio residuo	

Nome indicatore	
Consumo di combustibili	

Unità di misura	
GIGAJOULE	

Dettaglio spaziale	
Solo puntuale	

Dettaglio temporale	
Dato annuale	

Incertezza indicatore (minima)	
0 - Dato di indicatore assente	

Eventuali dettagli metodologia	

Note	
LOMBARDIA INVENTARIO 2021: Sotto questa attività SNAP sono considerate le sole emissioni dovute alla combustione. Combustibile non presente nella corrente versione dell’inventario.	

 	
Proxy comunale	
Non necessaria	

Fonte Proxy	
	
Link alla Fonte	

Note proxy	

	
 	
Numero massimo di risultati:
Fonti Fattori di emissione	

Inquinante	
FE	
UM	
Priorità	
Fonte	

As	
0.3615	
mg / GJ	
1	
EMEP-CORINAIR, 2013	

BaP	
0.001725	
mg / GJ	
1	
Elaborazioni Inemar 2013	

CH4	
3.0	
g / GJ	
1	
Inemar 2001	

CO	
254.0	
g / GJ	
1	
INEMAR 2007	

CO2	
80.0	
kg / GJ	
1	
n.d.	

COV	
7.0	
g / GJ	
1	
Inemar 2001	

Cd	
0.1091	
mg / GJ	
1	
EMEP-CORINAIR, 2013	

Cr	
0.5593	
mg / GJ	
1	
EMEP-CORINAIR, 2013	

Cu	
0.8826	
mg / GJ	
1	
EMEP-CORINAIR, 2013	

Hg	
0.1726	
mg / GJ	
1	
Elaborazioni Inemar 2013	

Indicatore	
1000000.0	
* / *	
1	
EMEP-CORINAIR, 2010	

N2O	
9.0	
g / GJ	
1	
Inemar 2001	

NOx	
383.0	
g / GJ	
1	
INEMAR 2007	

Ni	
0.6684	
mg / GJ	
1	
EMEP-CORINAIR, 2013	

PTS	
0.8455	
g / GJ	
1	
Elaborazioni Inemar 2013	

Pb	
1.337	
mg / GJ	
1	
EMEP-CORINAIR, 2013	

SO2	
8.0	
g / GJ	
1	
INEMAR 2007	

Zn	
0.04256	
mg / GJ	
1	
Elaborazioni Inemar 2013	

7) {  var obj = document.getElementById(”fepre”); obj.style.height = ‘168px’; obj.style.maxHeight = ‘168px’; }