# 3_3_11_Cemento_solventi_di_scarto

Log-in |

### Top Menu

Stampa: Stampa Anteprima di stampa Esporta come PDF Esporta in formato RTF Esporta come HTML Esporta in formato XAR

Attività precedente | Attività successiva

### Att. 3 3 11 Cemento solventi di scarto

Macrosettore | 3 | Combustione nell'industria
Settore | 3 | Processi di combustione con contatto
Attivita | 11 | Cemento
Combustibile | solventi di scarto
Nome indicatore | Consumo di combustibili
Unità di misura | GIGAJOULE
Dettaglio spaziale | Solo puntuale
Dettaglio temporale | Dato annuale
Incertezza indicatore (minima) | A - Dati rilevati in modo accurato
Eventuali dettagli metodologia | LOMBARDIA: Per il calcolo delle emissioni è stata utilizzata la metodologia del Guidebook EEA.
Note | LOMBARDIA INVENTARIO 2021: Sotto questa attività SNAP sono considerate le sole emissioni dovute alla combustione. I dati sono solo puntuali. Le emissioni sono stimate tramite il modulo puntuali. I fattori di emissione sono utilizzati dal modulo quando mancano dati di emissioni misurate.
Proxy comunale |
Fonte Proxy |  | Link alla Fonte |
Note proxy |
Numero massimo di risultati:
Fonti Fattori di emissione
Inquinante | FE | UM | Priorità | Fonte
--- | --- | --- | --- | ---
CH4 | 8.0 | g / GJ | 1 | Inemar 2001
CO | 253.0 | g / GJ | 1 | INEMAR 2007
COV | 15.0 | g / GJ | 1 | Inemar 2001
Indicatore | 1000000.0 | * / * | 1 | EMEP-CORINAIR, 2010
N2O | 8.5 | g / GJ | 1 | Inemar 2001
NOx | 442.0 | g / GJ | 1 | INEMAR 2007
PTS | 1.7 | g / GJ | 1 | INEMAR 2007
SO2 | 6.7 | g / GJ | 1 | INEMAR 2007

- Commenti (0)

##### Quick Links

- Home Inemar
- Home fonti inventario
- Ricerca libera nome
- Ricerca attività M-S-A
- Macrosettore 3
- Settore 3
- Attivita 11
- Ricerca FE
- Elenco domande

##### Credits

Copyright © ARPA Lombardia
Privacy