# 4_2_8_Laminatoi_senza_comb

Log-in |

### Top Menu

Stampa: Stampa Anteprima di stampa Esporta come PDF Esporta in formato RTF Esporta come HTML Esporta in formato XAR

Attività precedente | Attività successiva

### Att. 4 2 8 Laminatoi

Macrosettore | 4 | Processi produttivi
Settore | 2 | Processi nelle industrie del ferro e dell'acciaio e nelle miniere di carbone
Attivita | 8 | Laminatoi
Combustibile | senza combustibile
Nome indicatore | Quantita prodotta
Unità di misura | TONNELLATE
Dettaglio spaziale | Puntuale e diffuso
Dettaglio temporale | Dato annuale
Incertezza indicatore (minima) | A - Dati rilevati in modo accurato
Eventuali dettagli metodologia | LOMBARDIA: Per il calcolo delle emissioni è stata utilizzata la metodologia riportata nel Guidebook EEA.
Note | LOMBARDIA INVENTARIO 2021: I dati sono puntuali e diffusi. In questa attività sono stati considerati tutti i laminati, non distinguendo tra laminati a freddo e a caldo in quanto i fattori di emissione sono comparabili. Le emissioni degli impianti puntuali sono stimate tramite il modulo puntuali. I fattori di emissione sono utilizzati dal modulo quando mancano dati di emissioni misurate. I dati diffusi sono stati stimati a partire dai dati nazionali di FEDERACCIAI relativi al 2021, disaggregati a livello regionale assumendo che in Lombardia il rapporto tra laminati di acciaio prodotti e acciaio da arco elettrico sia lo stesso ricavabile dai dati nazionali; sono state sottratte dal dato regionale così ottenuto le produzioni puntuali. Le emissioni diffuse sono stimate dal modulo diffuse tramite i fattori di emissione e gli indicatori.
Proxy comunale | Addetti laminatoi (id_proxy = 10225)
Fonte Proxy | ARPA Lombardia (2016) da ASIA 2013 | Link alla Fonte |
Note proxy | INVENTARIO LOMBARDIA 2021: I dati di produzione diffusa sono stati disaggregati a livello comunale tramite gli addetti ai laminatoi. La fonte è un'elaborazione ARPA Lombardia di dati ASIA 2013.
Numero massimo di risultati:
Fonti Fattori di emissione
Inquinante | FE | UM | Priorità | Fonte
--- | --- | --- | --- | ---
As | 3.205 | mg / t di prodotto | 1 | INEMAR 2007
BaP | 0.475 | mg / t di prodotto | 1 | ENEA-AIB-MATT
CH4 | 4.4 | g / t di prodotto | 1 | IPCC,1997
COV | 39.6 | g / t di prodotto | 1 | ANPA 1999 - Inemar, 2002
Cd | 0.6528 | mg / t di prodotto | 1 | INEMAR 2007
Cr | 4.109 | mg / t di prodotto | 1 | INEMAR 2007
Cu | 12.66 | mg / t di prodotto | 1 | INEMAR 2007
Hg | 0.3787 | mg / t di prodotto | 1 | INEMAR 2007
Indicatore | 1000000.0 | * / * | 1 | EMEP-CORINAIR, 2010
Ni | 0.3223 | mg / t di prodotto | 1 | INEMAR 2007
PTS | 6.256 | g / t di prodotto | 1 | Elaborazioni Inemar 2013
Pb | 104.1 | mg / t di prodotto | 1 | INEMAR 2007
Se | 0.3763 | mg / t di prodotto | 1 | INEMAR 2007
Zn | 566.3 | mg / t di prodotto | 1 | INEMAR 2007

- Commenti (0)

##### Quick Links

- Home Inemar
- Home fonti inventario
- Ricerca libera nome
- Ricerca attività M-S-A
- Macrosettore 4
- Settore 2
- Attivita 8
- Ricerca FE
- Elenco domande

##### Credits

Copyright © ARPA Lombardia
Privacy