# 4_6_12_Cemento_decarbonatazione_senza_comb

Log-in |

### Top Menu

Stampa: Stampa Anteprima di stampa Esporta come PDF Esporta in formato RTF Esporta come HTML Esporta in formato XAR

Attività precedente | Attività successiva

### Att. 4 6 12 Cemento decarbonatazione

Macrosettore | 4 | Processi produttivi
Settore | 6 | Processi nell'industria del legno pasta per la carta alimenti bevande e altro
Attivita | 12 | Cemento (decarbonatazione)
Combustibile | senza combustibile
Nome indicatore | Quantita di clinker prodotta
Unità di misura | TONNELLATE
Dettaglio spaziale | Diffuso a livello comunale
Dettaglio temporale | Dato annuale
Incertezza indicatore (minima) | A - Dati rilevati in modo accurato
Eventuali dettagli metodologia | LOMBARDIA: I processi di decarbonatazione avvengono contestualmente alla cottura ma per differenziare le emissioni dovute al combustibile e quelle dovute alla calcinazione si è preferito assegnare le prime alle attività 3.3.11 e 3.3.12 e le seconde alle attività 4.6.12 e 4.6.14. Per il calcolo delle emissioni è stata utilizzata la metodologia riportata nel Guidebook EEA.
Note | LOMBARDIA INVENTARIO 2021: I dati sono diffusi comunali. Le emissioni sono stimate dal modulo diffuse tramite i fattori di emissione e gli indicatori.
Proxy comunale | Non necessaria
Fonte Proxy |  | Link alla Fonte |
Note proxy |
Numero massimo di risultati:
Fonti Fattori di emissione
Inquinante | FE | UM | Priorità | Fonte
--- | --- | --- | --- | ---
CO2 | 520.0 | kg / t di prodotto | 1 | Inemar 2001
Indicatore | 1000000.0 | * / * | 1 | EMEP-CORINAIR, 2010
SO2 | 300.0 | g / t di prodotto | 1 | IPCC, 2003

- Commenti (0)

##### Quick Links

- Home Inemar
- Home fonti inventario
- Ricerca libera nome
- Ricerca attività M-S-A
- Macrosettore 4
- Settore 6
- Attivita 12
- Ricerca FE
- Elenco domande

##### Credits

Copyright © ARPA Lombardia
Privacy