4_6_14_Calce_decarbonatazione_senza_comb
Marco Moretti
15:34 16/02/2024	

Table of Contents
Att. 4 6 14 Calce decarbonatazione 	 # 

Attività precedente	Attività successiva	

Att. 4 6 14 Calce decarbonatazione
Macrosettore	
4	
Processi produttivi	

Settore	
6	
Processi nell’industria del legno pasta per la carta alimenti bevande e altro	

Attivita	
14	
Calce (decarbonatazione)	

 	
Combustibile	
senza combustibile	

Nome indicatore	
Quantita prodotta	

Unità di misura	
TONNELLATE	

Dettaglio spaziale	
Puntuale e diffuso a livello comunale	

Dettaglio temporale	
Dato annuale	

Incertezza indicatore (minima)	
A - Dati rilevati in modo accurato	

Eventuali dettagli metodologia	
LOMBARDIA: I processi di decarbonatazione avvengono contestualmente alla cottura ma per differenziare le emissioni dovute al combustibile e quelle dovute alla calcinazione si è preferito assegnare le prime alle attività 3.3.11 e 3.3.12 e le seconde alle attività 4.6.12 e 4.6.14.
Per il calcolo delle emissioni è stata utilizzata la metodologia riportata nel Guidebook EEA.	

Note	
LOMBARDIA INVENTARIO 2021: I dati sono puntuali e diffusi comunali. Le emissioni degli impianti puntuali sono stimate tramite il  modulo puntuali . I fattori di emissione sono utilizzati dal modulo quando mancano dati di emissioni misurate. Le emissioni diffuse sono stimate dal  modulo diffuse  tramite i fattori di emissione e gli indicatori.	

 	
Proxy comunale	
Non necessaria	

Fonte Proxy	
	
Link alla Fonte	

Note proxy	

	
 	
Numero massimo di risultati:
Fonti Fattori di emissione	

Inquinante	
FE	
UM	
Priorità	
Fonte	

CO	
230.0	
g / t di prodotto	
1	
Inemar 2001	

CO2	
601.0	
kg / t di prodotto	
1	
Inemar 2001	

Indicatore	
1000000.0	
* / *	
1	
EMEP-CORINAIR, 2010	

NOx	
120.0	
g / t di prodotto	
1	
Inemar 2001	

SO2	
6.0	
g / t di prodotto	
1	
Inemar 2001	

7) {  var obj = document.getElementById(”fepre”); obj.style.height = ‘168px’; obj.style.maxHeight = ‘168px’; }