# 8_2_2_Carrozze_diesel

Log-in |

### Top Menu

Stampa: Stampa Anteprima di stampa Esporta come PDF Esporta in formato RTF Esporta come HTML Esporta in formato XAR

Attività precedente | Attività successiva

### Att. 8 2 2 Carrozze diesel

Macrosettore | 8 | Altre sorgenti mobili e macchinari
Settore | 2 | Ferrovie
Attivita | 2 | Carrozze
Combustibile | gasolio per autotrasporto (diesel)
Nome indicatore | Consumo di combustibili
Unità di misura | TONNELLATE
Dettaglio spaziale | Solo diffuso
Dettaglio temporale | Dato annuale
Incertezza indicatore (minima) | B - Dati statistici
Eventuali dettagli metodologia | LOMBARDIA: : I consumi di gasolio forniti come combustibile utilizzato lungo le linee non elettrificate e lungo quelle elettrificate, dove occasionalmente vengono impiegati mezzi diesel, sono stati ripartiti per provincia, in base alla lunghezza delle rispettive tratte di appartenenza. Per il calcolo delle emissioni è stata usata la metodologia riportata nel Guidebook EEA.
Note | LOMBARDIA INVENTARIO 2021: Gli indicatori sono di fonte Trenord. Le emissioni sono stimate dal modulo diffuse tramite i fattori di emissione e gli indicatori.
Proxy comunale | Consumi gasolio vagoni diesel 150 - 1000 kW (id_proxy = 822)
Fonte Proxy | Disaggregazione Arpa dei consumi dichiarati da Trenord | Link alla Fonte |
Note proxy | LOMBARDIA INVENTARIO 2021: La disaggregazione a livello comunale è stata eseguita basandosi sul consumo di gasolio in vagoni diesel da 150 - 1000 kW, da elaborazione ARPA Lombardia di dati Trenord.
Numero massimo di risultati:
Fonti Fattori di emissione
Inquinante | FE | UM | Priorità | Fonte
--- | --- | --- | --- | ---
BaP | 30.0 | mg / t | 1 | EMEP-CORINAIR, 2016
CH4 | 180.0 | g / t | 1 | EMEP-CORINAIR, 2003
CO | 10700.0 | g / t | 1 | EMEP-CORINAIR, 2016
CO2 | 3140.0 | kg / t | 1 | EMEP-CORINAIR, 2016
COV | 4650.0 | g / t | 1 | EMEP-CORINAIR, 2016
Cd | 10.0 | mg / t | 1 | EMEP-CORINAIR, 2016
Cr | 50.0 | mg / t | 1 | EMEP-CORINAIR, 2016
Cu | 1700.0 | mg / t | 1 | EMEP-CORINAIR, 2016
Indicatore | 1000000.0 | * / * | 1 | EMEP-CORINAIR, 2010
N2O | 1240.0 | g / t | 1 | EMEP-CORINAIR, 2003
NH3 | 7.0 | g / t | 1 | EMEP-CORINAIR, 2016
NOx | 52400.0 | g / t | 1 | EMEP-CORINAIR, 2016
Ni | 70.0 | mg / t | 1 | EMEP-CORINAIR, 2016
PM10 | 1440.0 | g / t | 1 | EMEP-CORINAIR, 2016
PM2.5 | 1370.0 | g / t | 1 | EMEP-CORINAIR, 2016
PTS | 1520.0 | g / t | 1 | EMEP-CORINAIR, 2016
SO2 | 554.0 | g / t | 1 | APAT (2006)
Se | 10.0 | mg / t | 1 | EMEP-CORINAIR, 2016
Zn | 1000.0 | mg / t | 1 | EMEP-CORINAIR, 2016

- Commenti (0)

##### Quick Links

- Home Inemar
- Home fonti inventario
- Ricerca libera nome
- Ricerca attività M-S-A
- Macrosettore 8
- Settore 2
- Attivita 2
- Ricerca FE
- Elenco domande

##### Credits

Copyright © ARPA Lombardia
Privacy