# 8_8_0_Industria_diesel

Log-in |

### Top Menu

Stampa: Stampa Anteprima di stampa Esporta come PDF Esporta in formato RTF Esporta come HTML Esporta in formato XAR

Attività precedente | Attività successiva

### Att. 8 8 0 Industria diesel

Macrosettore | 8 | Altre sorgenti mobili e macchinari
Settore | 8 | Industria
Attivita | 0 | Industria
Combustibile | gasolio per autotrasporto (diesel)
Nome indicatore | Consumo di combustibili
Unità di misura | GIGAJOULE
Dettaglio spaziale | Solo diffuso
Dettaglio temporale | Dato annuale
Incertezza indicatore (minima) | B - Dati statistici
Eventuali dettagli metodologia | LOMBARDIA: Per il calcolo delle emissioni è stata usata la metodologia riportata nel Guidebook EEA.
Note | LOMBARDIA INVENTARIO 2021: I dati di consumo di combustibile sono di fonte ARIA (ex ILSPA dir. Energia, ex FINLOMBARDA). I fattori di emissione sono di fonte Guidebook 2016. Le emissioni sono stimate dal modulo diffuse tramite i fattori di emissione e gli indicatori.
Proxy comunale | Addetti industriali (id_proxy = 10400)
Fonte Proxy | ASIA 2001 | Link alla Fonte |
Note proxy | LOMBARDIA INVENTARIO 2021: La proxy non è stata aggiornata.
Numero massimo di risultati:
Fonti Fattori di emissione
Inquinante | FE | UM | Priorità | Fonte
--- | --- | --- | --- | ---
As | 0.0 | mg / GJ | 1 | EMEP-CORINAIR, 2010
BaP | 0.7029 | mg / GJ | 1 | EMEP-CORINAIR, 2016
CH4 | 1.945 | g / GJ | 1 | EMEP-CORINAIR, 2016
CO | 252.4 | g / GJ | 1 | EMEP-CORINAIR, 2016
CO2 | 74.04 | kg / GJ | 1 | EMEP-CORINAIR, 2016
COV | 79.12 | g / GJ | 1 | EMEP-CORINAIR, 2016
Cd | 0.2343 | mg / GJ | 1 | EMEP-CORINAIR, 2016
Cr | 1.172 | mg / GJ | 1 | EMEP-CORINAIR, 2016
Cu | 39.83 | mg / GJ | 1 | EMEP-CORINAIR, 2016
Hg | 0.0 | mg / GJ | 1 | EMEP-CORINAIR, 2010
Indicatore | 1000000.0 | * / * | 1 | EMEP-CORINAIR, 2010
N2O | 3.163 | g / GJ | 1 | EMEP-CORINAIR, 2016
NH3 | 0.1874 | g / GJ | 1 | EMEP-CORINAIR, 2016
NOx | 764.5 | g / GJ | 1 | EMEP-CORINAIR, 2016
Ni | 1.64 | mg / GJ | 1 | EMEP-CORINAIR, 2016
PM10 | 49.3 | g / GJ | 1 | EMEP-CORINAIR, 2016
PM2.5 | 49.3 | g / GJ | 1 | EMEP-CORINAIR, 2016
PTS | 49.3 | g / GJ | 1 | EMEP-CORINAIR, 2016
Pb | 0.75 | mg / GJ | 1 | EMEP-CORINAIR, 2010
SO2 | 2.34 | g / GJ | 1 | EMEP-CORINAIR, 2010
Se | 0.2343 | mg / GJ | 1 | EMEP-CORINAIR, 2016
Zn | 23.43 | mg / GJ | 1 | EMEP-CORINAIR, 2016

- Commenti (0)

##### Quick Links

- Home Inemar
- Home fonti inventario
- Ricerca libera nome
- Ricerca attività M-S-A
- Macrosettore 8
- Settore 8
- Ricerca FE
- Elenco domande

##### Credits

Copyright © ARPA Lombardia
Privacy