# Faq_20130520104512

Log-in |

### Top Menu

Stampa: Stampa Anteprima di stampa Esporta come PDF Esporta in formato RTF Esporta come HTML Esporta in formato XAR

Domanda precedente | Domanda successiva

### Domanda

Argomento | MSA Fattori di emissione
Macrosettore | 4 - Processi produttivi
Settore | 6 - Processi nell'industria del legno pasta per la carta alimenti bevande e altro
Attivita | 7 - Birra

Combustibile | senza combustibile

Utente domanda | XWiki.proved_trento | Data domanda | 20/05/2013 10:46:43
Domanda | Vi scrivo per chiedervi se sarebbe possibile verificare il fattore di emissione di polveri dell'attività 4,6,7 - Birra. Dal database (e da InemarFonti) risulterebbe essere pari a 0,4 g/l (fonte ANPA 1999 - Inemar, 2002) Lo chiedo perchè da noi una fabbrica di birra risulta essere la maggiore emittrice di polveri tra le puntuali; le emissioni calcolate risultano inoltre maggiori rispetto a quelle del precedente inventario di più di due ordini di grandezza, cosa che ci fa supporre che forse il FE potrebbe fare riferimento agli ettolitri anzichè ai litri."
Allegati domanda |
Utente risposta | XWiki.marco | Data risposta | 18/06/2010 10:21:00
Risposta | Il fattore di emissione delle polveri dell'attività 4.6.7 (birra) presente con priorità 1 nel db è 0,4 g/l, ma la sua provenienza ultima è incerta (fonte ANPA 1999 - Inemar, 2002). Escluderei che l'unità di misura sia sbagliata, come avevo pensato in un primo momento, perché la fonte del FE in questione è la stessa del FE di COV (0,2 g/l). La nuova versione del Guidebook tra l'altro non fornisce alcun FE di polveri per questa attività. E' possibile che sia un problema di allocazione: le emissioni di polvere potrebbero essere dovute all'uso di metano in forni di riscaldo della decozione, che però sono attività di combustione e non andrebbero inserite nel macrosettore 4. Giuseppe Fossati ha trovato un FE di PM10 da produzione di birra di 0,01028 g/l (un quarantesimo circa di quello fornito da ANPA), di fonte EPA (U.S. Environmental Protection Agency) AP-42 5a edizione, gennaio 1995 e aggiornamenti. Consiglio di riguardare gli indicatori inseriti per il presente inventario e per il precedente: usando il FE 0,4 g/l otteniamo per la Lombardia nel 2007 circa 84 t/anno di PTS.
Allegati risposta |

- Commenti (0)

##### Quick Links

- Home Inemar
- Home fonti inventario
- Ricerca libera nome
- Ricerca attività M-S-A
- Ricerca FE
- Ricerca Indicatori
- Elenco domande

##### Credits

Copyright © ARPA Lombardia
Privacy