Faq_20130520104512
laura
10:47 20/05/2013	

Table of Contents
Domanda 	 # 

Domanda precedente	Domanda successiva	

Domanda
Argomento	
MSA Fattori di emissione	

Macrosettore	
4 - Processi produttivi	

Settore	
6 - Processi nell’industria del legno pasta per la carta alimenti bevande e altro	

Attivita	
7 - Birra	

Combustibile	
senza combustibile	

Utente domanda	
XWiki.proved_trento	
Data domanda	
20/05/2013 10:46:43	

Domanda	
Vi scrivo per chiedervi se sarebbe possibile verificare il fattore di emissione di polveri dell’attività 4,6,7 - Birra. Dal database (e da InemarFonti) risulterebbe essere pari a 0,4 g/l (fonte ANPA 1999 - Inemar, 2002) Lo chiedo perchè da noi una fabbrica di birra risulta essere la maggiore emittrice di polveri tra le puntuali; le emissioni calcolate risultano inoltre maggiori rispetto a quelle del precedente inventario di più di due ordini di grandezza, cosa che ci fa supporre che forse il FE potrebbe fare riferimento agli ettolitri anzichè ai litri.”	

Allegati domanda	

	

Utente risposta	
XWiki.marco	
Data risposta	
18/06/2010 10:21:00	

Risposta	
Il fattore di emissione delle polveri dell’attività 4.6.7 (birra) presente con priorità 1 nel db è 0,4 g/l, ma la sua provenienza ultima è incerta (fonte ANPA 1999 - Inemar, 2002). Escluderei che l’unità di misura sia sbagliata, come avevo pensato in un primo momento, perché la fonte del FE in questione è la stessa del FE di COV (0,2 g/l). La nuova versione del Guidebook tra l’altro non fornisce alcun FE di polveri per questa attività. E’ possibile che sia un problema di allocazione: le emissioni di polvere potrebbero essere dovute all’uso di metano in forni di riscaldo della decozione, che però sono attività di combustione e non andrebbero inserite nel macrosettore 4. Giuseppe Fossati ha trovato un FE di PM10 da produzione di birra di 0,01028 g/l (un quarantesimo circa di quello fornito da ANPA), di fonte EPA (U.S. Environmental Protection Agency) AP-42 5a edizione, gennaio 1995 e aggiornamenti. Consiglio di riguardare gli indicatori inseriti per il presente inventario e per il precedente: usando il FE 0,4 g/l otteniamo per la Lombardia nel 2007 circa 84 t/anno di PTS.	

Allegati risposta