# Faq_20130520161301

Log-in |

### Top Menu

Stampa: Stampa Anteprima di stampa Esporta come PDF Esporta in formato RTF Esporta come HTML Esporta in formato XAR

Domanda precedente | Domanda successiva

### Domanda

Argomento | Fattori di emissione Combustibili
Macrosettore | Tutti

Combustibile | tutti

Utente domanda | XWiki.arpaed_veneto | Data domanda | 21/09/2012 15:24:00
Domanda | Ciao a seguito di contatti con l'agenzia delle dogane locale ci hanno dato indicazione circa il tenore di S. A partire dal 1 gennaio del 2008, secondo il D.Lgs. 3 aprile 2006, n.152, il limite del tenore di zolfo dei gasoli da riscaldamento non è più 0,2 % m/m, ma 0,1 % m/m. Il D.Lgs 29 giugno 2010, n.128 modifica il 152/2006, ma il limite del tenore di zolfo resta invariato (0,1%m/m). Poiché non ritengono vi sia uso nel civile di olio c. non hanno dato indicazioni circa il relativo tenore di S. Una domanda. I FE che attualmente utilizziamo in INEMAR6_08 a quale tenore di S fanno riferimento per olio comb e gasolio nel civile ? E' stato indicato nel documento redatto da Laura T. ? Grazie, Laura
Allegati domanda |
Utente risposta | XWiki.laura | Data risposta | 21/09/2012 17:07:00
Risposta | Ciao, i fattori di emissione attualmente presenti in Inemar sono 100 g/GJ per il gasolio (tenore di S = 0.2%) e 150 g/GJ per l’olio combustibile (tenore di S circa 0.3%). I nuovi valori di ISPRA per il macrosettore 2 sono allineati ai limiti di legge (infatti il FE del gasolio viene dimezzato). Queste informazioni sono comunque riportate nella relazione che abbiamo presentato a Trieste. Stiamo completando l'aggiornamento della tabella dei FE, settimana prossima la condivideremo. Ciao e grazie Laura
Allegati risposta |

- Commenti (0)

##### Quick Links

- Home Inemar
- Home fonti inventario
- Ricerca libera nome
- Ricerca attività M-S-A
- Ricerca FE
- Ricerca Indicatori
- Elenco domande

##### Credits

Copyright © ARPA Lombardia
Privacy