Faq_20130520161301
laura
11:06 14/08/2013	

Table of Contents
Domanda 	 # 

Domanda precedente	Domanda successiva	

Domanda
Argomento	
Fattori di emissione Combustibili	

Macrosettore	
Tutti	

Combustibile	
tutti	

Utente domanda	
XWiki.arpaed_veneto	
Data domanda	
21/09/2012 15:24:00	

Domanda	
Ciao a seguito di contatti con l’agenzia delle dogane locale ci hanno dato indicazione circa il tenore di S. A partire dal 1 gennaio del 2008, secondo il D.Lgs. 3 aprile 2006, n.152, il limite del tenore di zolfo dei gasoli da riscaldamento non è più 0,2 % m/m, ma 0,1 % m/m. Il D.Lgs 29 giugno 2010, n.128 modifica il 152/2006, ma il limite del tenore di zolfo resta invariato (0,1%m/m). Poiché non ritengono vi sia uso nel civile di olio c. non hanno dato indicazioni circa il relativo tenore di S. Una domanda. I FE che attualmente utilizziamo in INEMAR6_08 a quale tenore di S fanno riferimento per olio comb e gasolio nel civile ? E’ stato indicato nel documento redatto da Laura T. ?
Grazie, Laura	

Allegati domanda	

	

Utente risposta	
XWiki.laura	
Data risposta	
21/09/2012 17:07:00	

Risposta	
Ciao, i fattori di emissione attualmente presenti in Inemar sono 100 g/GJ per il gasolio (tenore di S = 0.2%) e 150 g/GJ per l’olio combustibile (tenore di S circa 0.3%). I nuovi valori di ISPRA per il macrosettore 2 sono allineati ai limiti di legge (infatti il FE del gasolio viene dimezzato). Queste informazioni sono comunque riportate nella relazione che abbiamo presentato a Trieste.
Stiamo completando l’aggiornamento della tabella dei FE, settimana prossima la condivideremo.
Ciao e grazie
Laura	

Allegati risposta