# Faq_20130520163624

Log-in |

### Top Menu

Stampa: Stampa Anteprima di stampa Esporta come PDF Esporta in formato RTF Esporta come HTML Esporta in formato XAR

Domanda precedente | Domanda successiva

### Domanda

Argomento | Modulo puntuali Microinquinanti
Macrosettore | Tutti

Combustibile | tutti

Utente domanda | XWiki.arpaed_veneto | Data domanda | 28/03/2013 17:36:00
Domanda | Ciao, avrei bisogno di chiedervi un consiglio circa l'inserimento di dati di emissione espressi in concentrazione con particolare riguardo ai microinquinanti (espressi in microg/m3 o ng/m3, ecc.). Se sono indicati come inferiori al limite di rilevabilità, voi li ponete uguali a 1/2 del limite di rilevabilità? Se non ricordo che Alessandro Marongiu aveva fatto delle considerazioni in proposito, ma non ricordo quali erano. Grazie mille, Laura
Allegati domanda |
Utente risposta | XWiki.marco | Data risposta | 29/03/2013 11:13:00
Risposta | Ciao Laura, ti anticipo che è nostra prassi porre tali valori uguali a 1/2 del limite di rilevabilità. Alessandro è in ferie fino all'8/4, al rientro potrà completare la risposta. Marco
Allegati risposta |

- Commenti (0)

##### Quick Links

- Home Inemar
- Home fonti inventario
- Ricerca libera nome
- Ricerca attività M-S-A
- Ricerca FE
- Ricerca Indicatori
- Elenco domande

##### Credits

Copyright © ARPA Lombardia
Privacy