# Faq_20130521092649

Log-in |

### Top Menu

Stampa: Stampa Anteprima di stampa Esporta come PDF Esporta in formato RTF Esporta come HTML Esporta in formato XAR

Domanda precedente | Domanda successiva

### Domanda

Argomento | MSA Modulo aeroporti
Macrosettore | 8 - Altre sorgenti mobili e macchinari
Settore | 5 - Traffico aereo
Attivita | Tutti

Combustibile | senza combustibile

Utente domanda | XWiki.arparo_emilia | Data domanda | 22/03/2011 16:51:00
Domanda | Il modulo aeroporti calcola le emissioni sulla base del numero di movimenti o per ciclo LTO? Mi sono stati forniti i dati dei movimenti dove 1 decollo conta come 1 movimento e 1 atterraggio come un altro movimento perciò complessivamente sono 2 movimenti; se considero questi dati come cicli LTO invece si riduce ad 1 ciclo.
Allegati domanda |
Utente risposta | XWiki.arpaed_lombardia | Data risposta | 23/03/2011 09:49:00
Risposta | Il modulo aeroporti calcola le emissioni per atterragio e decollo. Nella tabella A_voli bisogna inserire A o D nel campo decollo_atterraggio. La tabella A_FE contiene le emissioni in kg per ogni fase del decollo/atterraggio e per i principali tipi di aereo. Nella tabella A_tipo_aereo il campo fk_id_codice_icao_fe assegna all'aereo il set di fattori emissione di un aereo simile tra quelli presenti in A_FE
Allegati risposta |

- Commenti (4)

##### Quick Links

- Home Inemar
- Home fonti inventario
- Ricerca libera nome
- Ricerca attività M-S-A
- Ricerca FE
- Elenco domande

##### Credits

Copyright © ARPA Lombardia
Privacy