Faq_20130521092649
Marco Moretti
09:39 21/05/2013	

Table of Contents
Domanda 	 # 

Domanda precedente	Domanda successiva	

Domanda
Argomento	
MSA Modulo aeroporti	

Macrosettore	
8 - Altre sorgenti mobili e macchinari	

Settore	
5 - Traffico aereo	

Attivita	
Tutti	

Combustibile	
senza combustibile	

Utente domanda	
XWiki.arparo_emilia	
Data domanda	
22/03/2011 16:51:00	

Domanda	
Il modulo aeroporti calcola le emissioni sulla base del numero di movimenti o per ciclo LTO? Mi sono stati forniti i dati dei movimenti dove 1 decollo conta come 1 movimento e 1 atterraggio come un altro movimento perciò complessivamente sono 2 movimenti; se considero questi dati come cicli LTO invece si riduce ad 1 ciclo.	

Allegati domanda	

	

Utente risposta	
XWiki.arpaed_lombardia	
Data risposta	
23/03/2011 09:49:00	

Risposta	
Il modulo aeroporti calcola le emissioni per atterragio e decollo. Nella tabella A_voli bisogna inserire A o D nel campo decollo_atterraggio. La tabella A_FE contiene le emissioni in kg per ogni fase del decollo/atterraggio e per i principali tipi di aereo. Nella tabella A_tipo_aereo il campo fk_id_codice_icao_fe assegna all’aereo il set di fattori emissione di un aereo simile tra quelli presenti in A_FE	

Allegati risposta