# Faq_20130522100244

Log-in |

### Top Menu

Stampa: Stampa Anteprima di stampa Esporta come PDF Esporta in formato RTF Esporta come HTML Esporta in formato XAR

Domanda precedente | Domanda successiva

### Domanda

Argomento | MSA Modulo traffico
Macrosettore | 7 - Trasporto su strada
Settore | Tutti

Combustibile | non definito

Utente domanda | XWiki.proved_trento | Data domanda | 18/10/2010 10:26:00
Domanda | Dovendo calcolari i fattori di emissione avrei bisogno di un chiarimento in quanto non ho capito come vengono calcolate le emissioni mobili di PM10. Nella tabella TLD_FATTORI_EMISSIONI ci sono solo i parametri relativi alle PTS, mi è parso di capire che le sottili vengono stimate dal modulo POLVERI FINI, e in effetti trovo i risultati in TAB_OUTPUT_DETT_PM, però nella tabella DIST_POLVERI non sono presenti attività legate al traffico... Grazie
Allegati domanda |
Utente risposta | XWiki.arpaed_lombardia | Data risposta | 18/10/2010 11:32:00
Risposta | Le emissioni di PM10 e PM2,5 allo scarico sono poste pari alle emissioni di PTS. Per le emissioni da usura freni, pneumatici e manto stradale le percentuali sono contenute in TLD_DIST_POLVERI
Allegati risposta |

- Commenti (0)

##### Quick Links

- Home Inemar
- Home fonti inventario
- Ricerca libera nome
- Ricerca attività M-S-A
- Ricerca FE
- Elenco domande

##### Credits

Copyright © ARPA Lombardia
Privacy