Faq_20130522100704
Marco Moretti
10:08 22/05/2013	

Table of Contents
Domanda 	 # 

Domanda precedente	Domanda successiva	

Domanda
Argomento	
MSA	

Macrosettore	
7 - Trasporto su strada	

Settore	
Tutti	

Combustibile	
non definito	

Utente domanda	
XWiki.arpaed_puglia	
Data domanda	
02/08/2011 14:00:00	

Domanda	
Dopo aver effettuato delle modifiche al modulo traffico abbiamo fatto girare la procedura a Livello regionale e messo in coda anche la procedura a livello provinciale (dettaglio arco). Alla fine del job per il livello regionale abbiamo effettuato un report dei dati della TAB_OUTPUT. Abbiamo notato però che durante l’esecuzione del livello provinciale (dettaglio arco) i dati del report aumentavano. Dopo la fine di un comune mi ritrovavo il dati dell’NOx (era l’inquinante che monitoravamo) aumentato di qualche tonnelata. Alla fine dell’esecuzione per tutte le provincie il dato risultava notevolmente diverso dalla prima esecuzione della procedura a livello regionale. Chiedo lumi in proposito.	

Allegati domanda	

	

Utente risposta	
XWiki.giuseppe	
Data risposta	
08/08/2011 11:49:00	

Risposta	
Preciso anzitutto che l’esecuzione della procedura con dettaglio provinciale o comunale rende superflua l’esecuzione con dettaglio regionale: le prime due modalità di esecuzione infatti, oltre a salvare i risultati nelle rispettive tabelle di dettaglio (tl_traff_arco_prov_att_comb, tl_traff_arco_comune_copert), li salvano anche nella tab_output. I risultati in tab_output non devono dipendere dal grado di dettaglio richiesto. Ricordo inoltre che i risultati per arco non comprendono le emissioni di tipo lsf (in traffico_intermedi) che invece fanno parte delle emissioni TL in tab_output. Ricordo infine che in tab_output possono essere presenti anche emissioni da traffico calcolate con metodologia Artemis e caratterizzate da tipo_emissione TLA o TDA. E’ necessario assicurarsi di non sommare ad esempio TL e TLA.	

Allegati risposta