Faq_20130522100928
Marco Moretti
10:12 22/05/2013	

Table of Contents
Domanda 	 # 

Domanda precedente	Domanda successiva	

Domanda
Argomento	
MSA Modulo traffico	

Macrosettore	
7 - Trasporto su strada	

Settore	
Tutti	

Combustibile	
non definito	

Utente domanda	
XWiki.provro_trento	
Data domanda	
21/06/2012 16:34:00	

Domanda	
Verificando i consumi dopo il RUN del Traffico Lineare (INEMAR6) ho constatato una differenza rispetto agli inventari precedenti (INEMAR5). Mentre prima si riscontrava una certa percentuale di emissioni di tipo TL-URBANO (circa il 4% dei consumi di gasolio e il 10% degli altri inquinanti), con INEMAR6 non riscontro emissioni lineari di questo tipo, ma solo di tipo extraurbano e autostradale. La domanda è: è cambiato qualcosa nella metodologia di stima delle lineari a freddo o devo ritenere che ci sia qualche errore nella Proxy? Grazie	

Allegati domanda	

	

Utente risposta	
XWiki.arpaed_lombardia	
Data risposta	
22/06/2012 11:13:00	

Risposta	
Probabilmente c’è qualche errore nella proxy con ID=1 per cui non sono state calcolate le emissioni LSF. Consiglio di cancellare eventuali record con val_proxy=0 (per ogni id presente in tabella) e rilanciare prepara_traffico. Dopodichè si può eseguire il run traffico_lineare per un comune e controllare che in traffico_intermedi compaiano le emissioni LSF per lo stesso comune	

Allegati risposta