# Faq_20130522111333

Log-in |

### Top Menu

Stampa: Stampa Anteprima di stampa Esporta come PDF Esporta in formato RTF Esporta come HTML Esporta in formato XAR

Domanda precedente | Domanda successiva

### Domanda

Argomento | MSA Modulo diffuse
Macrosettore | 5 - Estrazione e distribuzione combustibili
Settore | 6 - Reti di distribuzione di gas
Attivita | 1 - Condotte

Combustibile | senza combustibile

Utente domanda | XWiki.arpaed_veneto | Data domanda | 20/05/2009 14:13:00
Domanda | Mi rimangono alcuni dubbi sulla classificazione delle condotte ad alta, media e bassa pressione (SNAP 5.6.1). Dal DM 17/04/2008 (paragrafo 1.3) e da quanto indicato nel sito http://www.a2aretigas.eu/gruppo/cms/retigas/impianti al paragrafo "La filiera di distribuzione del gas", sembrerebbe che le reti ad alta pressione siano quelle i cui valori di pressione vanno da 5 a 70 bar (reti di 1^, 2^ e 3^ specie da classificazione DM), quelle a media pressione da 0.5 a 5 bar(reti di 4^, 5^ e 6^ specie)e quelle a bassa perssione da 0.04 a 0.5 bar (reti di 7^ specie). Nella presentazione ppt si parla di rete ad alta pressione nell'intervallo da 0.5 a 75 bar, che comprenderebbe anche la media pressione. Mi sapete dare indicazioni da dove sono tratti questi intervalli di pressione ? Grazie, Laura (ARPA Veneto)
Allegati domanda |
Utente risposta | XWiki.anna | Data risposta | 20/05/2009 14:34:00
Risposta | Sono stati tratti dallo studio effettuato dall'Amministrazione provinciale di Milano, che allego.
Allegati risposta | http://www.inemar.eu/xwiki/bin/download/FontiEmissioni/Faq_20130522111333/RelperditegasGALILEO.pdf

- Commenti (0)

##### Quick Links

- Home Inemar
- Home fonti inventario
- Ricerca libera nome
- Ricerca attività M-S-A
- Ricerca FE
- Elenco domande

##### Credits

Copyright © ARPA Lombardia
Privacy