# Faq_20130523105813

Log-in |

### Top Menu

Stampa: Stampa Anteprima di stampa Esporta come PDF Esporta in formato RTF Esporta come HTML Esporta in formato XAR

Domanda precedente | Domanda successiva

### Domanda

Argomento | MSA Modulo discariche
Macrosettore | 9 - Trattamento e smaltimento rifiuti
Settore | 4 - Interramento di rifiuti solidi
Attivita | Tutti

Combustibile | non definito

Utente domanda | XWiki.arpaed_veneto | Data domanda | 05/01/2010 14:34:00
Domanda | Per quanto riguarda la composizione del biogas captato quando non ho il dato me lo sono stimato andando a dividere le discariche attive da quelle non attive e calcolando "semplicemente" un valore medio. Per le attive mi risulta 3.8% di O2, 48.2% CH4 32.4%CO2 e 4.1% H2O, mentre per le non attive 1.5% di O2, 46.7 % di CH4, 37.1 %CO2 e 3.3% di H2O. Posso usare questi valori o sto sbagliando il ragionamento da qualche parte? Grazie
Allegati domanda |
Utente risposta | XWiki.federico | Data risposta | 07/01/2010 09:30:00
Risposta | I valori sono coerenti. Tuttavia in Inemar sono utilizzati i valori di biogas al netto dell'aria e all' 1.5% di H2O. Dovresti ora normalizzare i dati in questo modo in modo che x(%di CH4) + y(%di CO2) + 1.5(%di H2O) = 100.
Allegati risposta |

- Commenti (0)

##### Quick Links

- Home Inemar
- Home fonti inventario
- Ricerca libera nome
- Ricerca attività M-S-A
- Ricerca FE
- Elenco domande

##### Credits

Copyright © ARPA Lombardia
Privacy