Faq_20130524084719
laura
11:45 05/06/2013	

Table of Contents
Domanda 	 # 

Domanda precedente	Domanda successiva	

Domanda
Argomento	
MSA Modulo discariche	

Macrosettore	
9 - Trattamento e smaltimento rifiuti	

Settore	
4 - Interramento di rifiuti solidi	

Attivita	
Tutti	

Combustibile	
non definito	

Utente domanda	
XWiki.arparo_emilia	
Data domanda	
05/11/2008 13:28:00	

Domanda	
Per quanto riguarda le caratteristiche del biogas captato, dall’elaborazione dei dati delle schede per le discariche attive (per le non attive abbiamo solo 1 o 2 dati) ho dei valori medi paria a 47,9 %CH4 e 33 %CO2 (abbastanza diversi dai vostri); può dipendere dal fatto che i vostri fanno riferimenti a 20°C, pressione atm e 1,5% di acqua?! Posso cmq usarli? mentre per le non attive pensavo di inserire il vostro dato medio ( 58,7 %CH4 e 39,8%CO2)	

Allegati domanda	

	

Utente risposta	
XWiki.federico	
Data risposta	
06/11/2008 11:49:00	

Risposta	
Direi che sarebbe meglio riscalarli all’1,5% di contenuto di acqua, cosi consideri solo il biogas netto realmente bruciato in torce e motori. Il contenuto % di CH4 influenza notevolmente le emissioni non captate, è un parametro da tenere sotto controllo, se uniformi la composizione percentuale a un riferimento riesci a tener meglio sotto controllo eventuali anomalie nella compilazione delle schede. Se hai solo 2 siti non attivi usa pure i valori medi delle tue discariche attive. Non puoi usare i nostri perché non sai la composizione merceologiche dei nostri rifiuti per cui i dati potrebbero essere sia uguali sia completamente diversi. Vedi file allegato Calcolo biogas 11 4 2008.xls	

Allegati risposta	
  http://www.inemar.eu/xwiki/bin/download/FontiEmissioni/Faq_20130524084719/Calcolobiogas1142008.xls