# Emissioni Camino

Log-in |

### Top Menu

Stampa: Stampa Anteprima di stampa Esporta come PDF Esporta in formato RTF Esporta come HTML Esporta in formato XAR

### Export dati: attribuzione emissioni al camino

Una volte definita l'emissione della linea, occorre associarla al camino o ai camini nel caso che le emissioni di una linea fossero collegate a più camini, o quelle di più linee convogliate in un unico camino (informazione contenuta da P_LINEA_CAMINO).

Per fare questo si deve procedere come segue, distinguendo tre casi:

1. Una linea un camino
   Per una certa attività, è presente nello stabilimento una sola linea e un solo camino. L'emissione EPSl,att,inq,comb va scritta direttamente in P_RIASSUNTO_ST_AT_COMB_L_C e associata al camino.
2. Più linee con un solo camino
   Per una o più attività, sono presenti nello stabilimento più linee che convogliano i fumi in un solo camino. Anche in questo caso l'emissione EPSl,att,inq,comb va scritta direttamente in P_RIASSUNTO_ST_AT_COMB_L_C e associata al camino.
3. Una linea con più camini
   Per una certa attività, è presente nello stabilimento una linea con più camini. In questo caso occorre applicare la disaggregazione per camino.

Si veda inoltre la presentazione fatta a Senigallia

- Commenti (0)

##### Ricerca

##### Quick Links

- Strumento INEMAR
- Progetti INEMAR
- Wiki Fonti

##### Credits

Copyright © ARPA Lombardia
Privacy