FE da Modulo Puntuali
federico
10:29 30/06/2010	

Table of Contents
Fattori Emissioni medi da Modulo Puntuali 	 # 
Specifiche sui dati da elaborare 	 # 

Fattori Emissioni medi da Modulo Puntuali
Lo scopo generale di questa attività di raccolta dati e loro elaborazione è il calcolo di fattori di emissioni medi provenienti dai dati sulle emissioni puntuali.
I dati per le differenti tipologie di impianto inventariati come puntuali misurate (PM) o puntuali stimate (PS) verranno processati calcolando il valore del fattore di emissione per ciascun impianto e quindi ottenendo un valore medio specifico per attività e tipologia impiantistica.
A scopo di verifica tale operazione viene effettuata anche sulle fonti classificate PS che ovviamente dovranno fornire i fattori di emissione specifici per attività salvati in Inemar con priorità 1
La prima bozza di metodologia utilizzata per il calcolo dei FE relativi ai metalli pesanti è stata relazionata nel corso della riunione INEMAR di  Senigallia .

Specifiche sui dati da elaborare
I dati da utilizzare si trovano nelle seguenti tabelle di INEMAR:
INEMAR6_07_P_RIASSUNTO_ST_AT_COMB_L_C
INEMAR6_07_P_STABILIMENTO
INEMAR6_07_P_STABILIMENTO_ATTIVITA
INEMAR6_07_P_LINEA
INEMAR6_07_P_DETTAGLIO_COMBUSTIBILE
Tabella in cui inserire i dati per la stima dei fattori di emissione medi da metalli pesanti
Regione	File	
Lombardia	File.zip	
Piemonte	File.zip	
Veneto	File.zip	
Trentino Alto Adige	File.zip	
Friuli Venezia Giulia	File.zip	
Emilia Romagna	File.zip	
Marche	File.zip	
Puglia	File.zip