# Calcolo Emissione

Log-in |

### Top Menu

Stampa: Stampa Anteprima di stampa Esporta come PDF Esporta in formato RTF Esporta come HTML Esporta in formato XAR

### Serbatoi: calcolo emissioni per tipo di serbatoi

All'interno del modulo, si distinguono i seguenti tipi di serbatoi:

- A tetto fisso;
- A tetto mobile;
- A tetto fisso orizzontale in superficie
- A tetto fisso orizzontale interrati

di seguito sono riportate le varie procedure di calcolo

#### Serbatoi a tetto fisso

Il primo passo per il calcolo delle emissioni da serbatoi a tetto fisso consiste nel determinare le emissioni da stoccaggio:

dove:

- Es [kg] = emissione mensile di NMVOC da ogni serbatoio
- Vv [m3] = volume occupato dal vapore (da formula)
- Dv [kg m-3] = densità di vapore (da formula)
- KE [-] = fattore di espansione del vapore, dipendente dalle variazioni di temperatura e pressione (da formula)
- KS [-] = fattore di saturazione del vapore, dipendente dalla pressione e dal volume occupato dal vapore (da formula)

L'ordine di calcolo delle formule è il seguente:
Volume occupato dal vapore

dove:

- D = diametro del serbatoio (da tabella S_GEOM_SERBATOI)
- hs = altezza serbatoio (da tabella S_GEOM_SERBATOI)
- hl = altezza liquido nel serbatoio (da tabella S_GEOM_SERBATOI)
- h* = pari a 0.01 se il tetto è a cono, 0.0685 se il tetto è a cupola

Temperatura superficiale del liquido all'interno del serbatoio (da calcolare ogni mese)

dove:

- alfa [-] = assorbanza della verniciatura del serbatoio (S_COLORE_SERBATOI)
- I [Wm-2] = radiazione solare totale giornaliera (T_TEMP_RAD_UMID) (somma delle radiazioni orarie)
- Tamb = temperatura media giornaliera (T_TEMP_RAD_UMID)

Tensione di vapore [Pa]

dove:

- A, B, C = costanti specifiche per ogni gas (S_CARATT_PRODOTTI)

Alcuni prodotti non hanno queste costanti: per essi nella tabella S_CARATT_PRODOTTI è inserito il valore di Pv stimato per una Tsup di 20°C
Per il greggio e per la benzina la formula di calcolo della tensione di vapore va sostituita dalla seguente:

dove:

- A, B = costanti specifiche per il greggio e la benzina (S_CARATT_PRODOTTI)
- Tsup = temperatura superficiale del liquido (da formula)

Per entrambe le sostanze le costanti A e B sono state calcolate dalla formula API utilizzando per il greggio una RVP pari a 5 e per la benzina una RVP pari a 10.
Densità di vapore [kg/m3]
dove:

- PM = peso molecolare del liquido stoccato (S_CARATT_PRODOTTI)
- Pv = tensione di vapore (dalla formula precedente)

Range di temperatura

dove:

- Tmax e Tmin temperature massima e minima giornaliera (T_TEMP_RAD_UMID)

Range di pressione

dove:

- Pv,max e Pv,min tensioni di vapore corrispondenti alle temperature massima e minima giornaliera

Fattore di espansione Ke [-]

dove:

- Tsup e Pv ricavate dalle formule precedenti
- Tv = variazione giornaliera della temperatura del vapore (da formula)
- Pv = variazione giornaliera della pressione di vapore (da formula)

Fattore di saturazione Ks [-]

dove:

- h* = pari a 0.01 se il tetto è a cono, 0.0685 se il tetto è a cupola

Le emissioni da movimentazione si calcolano come segue:

dove:

- PM [g mol-1] = peso molecolare del prodotto (da S_CARATT_PRODOTTI)
- Pv = tensione di vapore riferita alla Tamb
- Q [kg] = movimentazione annua del prodotto (da S_GEOM_SERBATOI)
- dl [kg m-3] = densità del liquido (da S_CARATT_PRODOTTI)
- KP [-] = fattore di perdita del prodotto (da S_CARATT_PRODOTTI)

#### Serbatoi a tetto mobile

A differenza dei serbatoi a tetto fisso le emissioni dipendono anche dagli accessori della piattaforma. La procedura per determinare le emissioni è la seguente:
Emissioni da stoccaggio

dove:

- Es [kg/anno] = emissione mensile dallo stoccaggio
- KRa = fattore di perdita dall'anello con vento nullo (da tabella S_TIPO_SERBATOI), Tab. 1
- KRb = fattori di perdita dall'anello dipendente dal vento (da tabella S_TIPO_SERBATOI), Tab. 1
- v = velocità media del vento (da tabella classe climatica)
- D = diametro del serbatoio (da S_SERBATOIO)
- PM [g mol-1] = peso molecolare del prodotto (da S_CARATT_PRODOTTI)
- n = esponente, dipendente dal tipo di anello (da tabella S_TIPO_SERBATOI), tab. 1
- P* = funzione della pressione, dipendente dalla pressione atmosferica e di vapore, calcolata come segue:

- KC = fattore prodotto (da tabella S_CARATT_PRODOTTI)
- Pv = tensione di vapore riferita alla Tamb

Emissione da movimentazione
dove:

- Em [kg/anno] = emissione annua dalla movimentazione del prodotto Q [kg/anno]= movimentazione annua del prodotto C = fattore di serraggio (da tabella S_CARATT_PRODOTTI)

Emissione da perdite degli accessori della piattaforma
dove:

- Ea [kg/anno] = emissione annua dagli accessori della piattaforma
- P* = funzione della pressione, dipendente dalla pressione atmosferica e di vapore (da formula)
- PM [g mol-1] = peso molecolare del prodotto (da S_CARATT_PRODOTTI)
- KC = fattore prodotto (da tabella S_CARATT_PRODOTTI)
- FF = fattore di emissione totale degli accessori della piattaforma (da formula)

- NFi = numero di accessori del tipo i [-], tab. 2
- KFi = fattore di emissione dell'accessorio di tipo i (da formula)

####
Serbatoi a tetto fisso orizzontale in superficie

Le modalità di stima delle emissioni per questa tipologia di serbatoi è la medesima di quelli a tetto verticale.

Le uniche differenze risiedono nella stima del volume occupato dal vapore e dal calcolo del fattore di saturazione, modificate come segue:
Diametro effettivo

dove:

D = diametro del serbatoio (da tabella S_GEOM_SERBATOI)
L = lunghezza serbatoio (da tabella S_GEOM_SERBATOI)

Volume occupato dal vapore

dove:

D = diametro del serbatoio (da tabella S_GEOM_SERBATOI)
De = diametro effettivo del serbatoio
Fattore di saturazione Ks [-]

#### Serbatoi a letto fisso orizzontale interrati

L'unica differenza con i serbatoi in superficie è data dal fatto che le emissioni provengono solo dalla movimentazione, utilizzando la formula dei serbatoi a tetto fisso verticale.

- Commenti (0)

##### Ricerca

##### Quick Links

- Strumento INEMAR
- Progetti INEMAR
- Wiki Fonti

##### Credits

Copyright © ARPA Lombardia
Privacy