4_4_8_Urea_senza_comb
Marco Moretti
11:34 16/02/2024

Table of Contents
Att. 4 4 8 Urea 	 # 

Attività precedente | Attività successiva

Att. 4 4 8 Urea

Macrosettore | 4 | Processi produttivi
Settore | 4 | Processi nelle industrie chimiche inorganiche
Attivita | 8 | Urea

Combustibile | senza combustibile
Nome indicatore | Quantita prodotta
Unità di misura | TONNELLATE DI PRODOTTO
Dettaglio spaziale | Solo puntuale
Dettaglio temporale | Annuale
Incertezza indicatore (minima) | A - Dati rilevati in modo accurato
Eventuali dettagli metodologia | LOMBARDIA: Per il calcolo delle emissioni è stata utilizzata la metodologia riportata nel Guidebook EEA.
Note | LOMBARDIA INVENTARIO 2021: I dati sono solo puntuali. Le emissioni sono stimate tramite il  modulo puntuali . I fattori di emissione sono utilizzati dal modulo quando mancano dati di emissioni misurate.

Proxy comunale | Non necessaria
Fonte Proxy | | Link alla Fonte |
Note proxy |

Numero massimo di risultati:
Fonti Fattori di emissione
Inquinante | FE | UM | Priorità | Fonte
Indicatore | 1000000.0 | * / * | 1 | EMEP-CORINAIR, 2010
NH3 | 350.0 | g / t di prodotto | 1 | ANPA 1999 - Inemar, 2002

7) {  var obj = document.getElementById(”fepre”); obj.style.height = ‘168px’; obj.style.maxHeight = ‘168px’; }