# 1_5_4_Turbine_a_gas_gasolio

Log-in |

### Top Menu

Stampa: Stampa Anteprima di stampa Esporta come PDF Esporta in formato RTF Esporta come HTML Esporta in formato XAR

Attività precedente | Attività successiva

### Att. 1 5 4 Turbine a gas gasolio

Macrosettore | 1 | Produzione energia e trasformazione combustibili
Settore | 5 | Miniere di carbone - estrazione oli/gas - compressori per tubazioni
Attivita | 4 | Turbine a gas
Combustibile | gasolio
Nome indicatore | Consumo di combustibili
Unità di misura | GIGAJOULE
Dettaglio spaziale | Solo puntuale
Dettaglio temporale | Dato annuale
Incertezza indicatore (minima) | A - Dati rilevati in modo accurato
Eventuali dettagli metodologia | LOMBARDIA: Per il calcolo delle emissioni è stata utilizzata la metodologia del Guidebook EEA.
Note | LOMBARDIA INVENTARIO 2021: I dati sono solo puntuali. Le emissioni sono stimate tramite il modulo puntuali. I fattori di emissione sono utilizzati dal modulo quando mancano dati di emissioni misurate.
Proxy comunale | Non necessaria
Fonte Proxy |  | Link alla Fonte |
Note proxy |
Numero massimo di risultati:
Fonti Fattori di emissione
Inquinante | FE | UM | Priorità | Fonte
--- | --- | --- | --- | ---
As | 0.0023 | mg / GJ | 1 | EMEP-CORINAIR, 2013
BaP | 0.001725 | mg / GJ | 1 | EMEP-CORINAIR, 2010
CH4 | 1.5 | g / GJ | 1 | ANPA 1999 - Inemar, 2002
CO | 12.0 | g / GJ | 1 | ANPA 1999 - Inemar, 2002
CO2 | 73.32 | kg / GJ | 1 | ANPA 1999 - Inemar, 2002
COV | 1.5 | g / GJ | 1 | ANPA 1999 - Inemar, 2002
Cd | 0.0012 | mg / GJ | 1 | EMEP-CORINAIR, 2013
Cr | 0.28 | mg / GJ | 1 | EMEP-CORINAIR, 2013
Cu | 0.17 | mg / GJ | 1 | EMEP-CORINAIR, 2013
Hg | 0.053 | mg / GJ | 1 | EMEP-CORINAIR, 2013
Indicatore | 1000000.0 | * / * | 1 | EMEP-CORINAIR, 2010
N2O | 14.0 | g / GJ | 1 | ANPA 1999 - Inemar, 2002
NOx | 350.0 | g / GJ | 1 | ANPA 1999 - Inemar, 2002
Ni | 0.0023 | mg / GJ | 1 | EMEP-CORINAIR, 2013
PTS | 1.95 | g / GJ | 1 | EMEP-CORINAIR, 2013
Pb | 0.0069 | mg / GJ | 1 | EMEP-CORINAIR, 2013
SO2 | 141.0 | g / GJ | 1 | ANPA 1999 - Inemar, 2002
Se | 0.0023 | mg / GJ | 1 | EMEP-CORINAIR, 2013
Zn | 0.44 | mg / GJ | 1 | EMEP-CORINAIR, 2013

- Commenti (0)

##### Quick Links

- Home Inemar
- Home fonti inventario
- Ricerca libera nome
- Ricerca attività M-S-A
- Macrosettore 1
- Settore 5
- Attivita 4
- Ricerca FE
- Elenco domande

##### Credits

Copyright © ARPA Lombardia
Privacy