# 3_1_4_Turbine_a_gas_metano

Log-in |

### Top Menu

Stampa: Stampa Anteprima di stampa Esporta come PDF Esporta in formato RTF Esporta come HTML Esporta in formato XAR

Attività precedente | Attività successiva

### Att. 3 1 4 Turbine a gas metano

Macrosettore | 3 | Combustione nell'industria
Settore | 1 | Combustione nelle caldaie turbine e motori a combustione interna
Attivita | 4 | Turbine a gas
Combustibile | gas naturale (metano)
Nome indicatore | Consumo di combustibili
Unità di misura | GIGAJOULE
Dettaglio spaziale | Solo puntuale
Dettaglio temporale | Dato annuale
Incertezza indicatore (minima) | A - Dati rilevati in modo accurato
Eventuali dettagli metodologia | LOMBARDIA: Per il calcolo delle emissioni è stata utilizzata la metodologia del Guidebook EEA.
Note | LOMBARDIA INVENTARIO 2021: I dati sono solo puntuali. Le emissioni sono stimate tramite il modulo puntuali. I fattori di emissione sono utilizzati dal modulo quando mancano dati di emissioni misurate.
Proxy comunale | Non necessaria
Fonte Proxy |  | Link alla Fonte |
Note proxy |
Numero massimo di risultati:
Fonti Fattori di emissione
Inquinante | FE | UM | Priorità | Fonte
--- | --- | --- | --- | ---
As | 0.12 | mg / GJ | 1 | EMEP-CORINAIR, 2013
BaP | 6.0E-4 | mg / GJ | 1 | EMEP-CORINAIR, 2010
CH4 | 2.5 | g / GJ | 1 | ANPA 1999 - Inemar, 2002
CO | 46.0 | g / GJ | 1 | ANPA 1999 - Inemar, 2002
CO2 | 55.83 | kg / GJ | 1 | ANPA 1999 - Inemar, 2002
COV | 2.5 | g / GJ | 1 | ANPA 1999 - Inemar, 2002
Cd | 2.5E-4 | mg / GJ | 1 | EMEP-CORINAIR, 2013
Cr | 7.6E-4 | mg / GJ | 1 | EMEP-CORINAIR, 2013
Cu | 7.6E-5 | mg / GJ | 1 | EMEP-CORINAIR, 2013
Hg | 0.1 | mg / GJ | 1 | EMEP-CORINAIR, 2013
Indicatore | 1000000.0 | * / * | 1 | EMEP-CORINAIR, 2010
N2O | 3.0 | g / GJ | 1 | ANPA 1999 - Inemar, 2002
NOx | 74.0 | g / GJ | 1 | EMEP-CORINAIR, 2016
Ni | 5.1E-4 | mg / GJ | 1 | EMEP-CORINAIR, 2013
PTS | 0.2 | g / GJ | 1 | Inemar 2001
Pb | 0.0015 | mg / GJ | 1 | EMEP-CORINAIR, 2013
SO2 | 0.38 | g / GJ | 1 | n.d.
Se | 0.0112 | mg / GJ | 1 | EMEP-CORINAIR, 2013
Zn | 0.0015 | mg / GJ | 1 | EMEP-CORINAIR, 2013

- Commenti (0)

##### Quick Links

- Home Inemar
- Home fonti inventario
- Ricerca libera nome
- Ricerca attività M-S-A
- Macrosettore 3
- Settore 1
- Attivita 4
- Ricerca FE
- Elenco domande

##### Credits

Copyright © ARPA Lombardia
Privacy