3_3_11_Cemento_RDF
Marco Moretti
15:10 15/02/2024	

Table of Contents
Att. 3 3 11 Cemento RDF 	 # 

Attività precedente	Attività successiva	

Att. 3 3 11 Cemento RDF
Macrosettore	
3	
Combustione nell’industria	

Settore	
3	
Processi di combustione con contatto	

Attivita	
11	
Cemento	

 	
Combustibile	
combustibili da rifiuti	

Nome indicatore	
Consumo di combustibili	

Unità di misura	
GIGAJOULE	

Dettaglio spaziale	
Solo puntuale	

Dettaglio temporale	
Dato annuale	

Incertezza indicatore (minima)	
0 - Dato di indicatore assente	

Eventuali dettagli metodologia	

Note	
LOMBARDIA INVENTARIO 2021: Sotto questa attività SNAP sono considerate le sole emissioni dovute alla combustione. Non è stato riscontrato l’uso di questo combustibile nel corrente inventario.	

 	
Proxy comunale	
Non necessaria	

Fonte Proxy	
	
Link alla Fonte	

Note proxy	

	
 	
Numero massimo di risultati:
Fonti Fattori di emissione	

Inquinante	
FE	
UM	
Priorità	
Fonte	

As	
0.3615	
mg / GJ	
1	
EMEP-CORINAIR, 2013	

BaP	
1.1	
mg / GJ	
1	
Elaborazioni Inemar 2013	

CH4	
8.0	
g / GJ	
1	
Inemar 2001	

CO	
253.0	
g / GJ	
1	
INEMAR 2007	

CO2	
92.5	
kg / GJ	
1	
n.d.	

COV	
15.0	
g / GJ	
1	
Inemar 2001	

Cd	
0.1091	
mg / GJ	
1	
EMEP-CORINAIR, 2013	

Cr	
0.5593	
mg / GJ	
1	
EMEP-CORINAIR, 2013	

Cu	
0.8826	
mg / GJ	
1	
EMEP-CORINAIR, 2013	

Hg	
1.158	
mg / GJ	
1	
Elaborazioni Inemar 2013	

Indicatore	
1000000.0	
* / *	
1	
EMEP-CORINAIR, 2010	

N2O	
8.5	
g / GJ	
1	
Inemar 2001	

NOx	
662.0	
g / GJ	
1	
INEMAR 2007	

Ni	
0.6684	
mg / GJ	
1	
EMEP-CORINAIR, 2013	

PTS	
0.5685	
g / GJ	
1	
Elaborazioni Inemar 2013	

Pb	
1.337	
mg / GJ	
1	
EMEP-CORINAIR, 2013	

SO2	
6.7	
g / GJ	
1	
INEMAR 2007	

Zn	
0.9732	
mg / GJ	
1	
Elaborazioni Inemar 2013	

7) {  var obj = document.getElementById(”fepre”); obj.style.height = ‘168px’; obj.style.maxHeight = ‘168px’; }