3_3_11_Cemento_farine_animali
Marco Moretti
15:13 15/02/2024	

Table of Contents
Att. 3 3 11 Cemento farine animali 	 # 

Attività precedente	Attività successiva	

Att. 3 3 11 Cemento farine animali
Macrosettore	
3	
Combustione nell’industria	

Settore	
3	
Processi di combustione con contatto	

Attivita	
11	
Cemento	

 	
Combustibile	
farine animali	

Nome indicatore	
Consumo di combustibili	

Unità di misura	
GIGAJOULE	

Dettaglio spaziale	
Solo puntuale	

Dettaglio temporale	
Dato annuale	

Incertezza indicatore (minima)	
0 - Dato di indicatore assente	

Eventuali dettagli metodologia	

Note	
LOMBARDIA INVENTARIO 2021: Sotto questa attività SNAP sono considerate le sole emissioni dovute alla combustione. Non è stato riscontrato l’uso di questo combustibile nel corrente inventario.	

 	
Proxy comunale	

Fonte Proxy	
	
Link alla Fonte	

Note proxy	

	
 	
Numero massimo di risultati:
Fonti Fattori di emissione	

Inquinante	
FE	
UM	
Priorità	
Fonte	

As	
1.078	
mg / GJ	
1	
INEMAR 2007	

BaP	
1.1	
mg / GJ	
1	
Elaborazioni Inemar 2013	

CH4	
9.0	
g / GJ	
1	
INEMAR 2007	

CO	
76.0	
g / GJ	
1	
INEMAR 2007	

COV	
9.0	
g / GJ	
1	
INEMAR 2007	

Cd	
0.394	
mg / GJ	
1	
INEMAR 2007	

Cr	
1.785	
mg / GJ	
1	
INEMAR 2007	

Cu	
0.9306	
mg / GJ	
1	
INEMAR 2007	

Hg	
1.761	
mg / GJ	
1	
Elaborazioni Inemar 2013	

Indicatore	
1000000.0	
* / *	
1	
EMEP-CORINAIR, 2010	

NOx	
647.0	
g / GJ	
1	
INEMAR 2007	

Ni	
2.86	
mg / GJ	
1	
INEMAR 2007	

PTS	
3.328	
g / GJ	
1	
Elaborazioni Inemar 2013	

Pb	
5.757	
mg / GJ	
1	
INEMAR 2007	

SO2	
89.0	
g / GJ	
1	
INEMAR 2007	

Zn	
4.601	
mg / GJ	
1	
Elaborazioni Inemar 2013	

7) {  var obj = document.getElementById(”fepre”); obj.style.height = ‘168px’; obj.style.maxHeight = ‘168px’; }