3_3_11_Cemento_grassi
Marco Moretti
15:14 15/02/2024	

Table of Contents
Att. 3 3 11 Cemento grassi 	 # 

Attività precedente	Attività successiva	

Att. 3 3 11 Cemento grassi
Macrosettore	
3	
Combustione nell’industria	

Settore	
3	
Processi di combustione con contatto	

Attivita	
11	
Cemento	

 	
Combustibile	
grassi animali	

Nome indicatore	
Consumo di combustibili	

Unità di misura	
GIGAJOULE	

Dettaglio spaziale	
Solo puntuale	

Dettaglio temporale	
Dato annuale	

Incertezza indicatore (minima)	
0 - Dato di indicatore assente	

Eventuali dettagli metodologia	

Note	
LOMBARDIA INVENTARIO 2021: Sotto questa attività SNAP sono considerate le sole emissioni dovute alla combustione. Non è stato riscontrato l’uso di questo combustibile nel corrente inventario.	

 	
Proxy comunale	

Fonte Proxy	
	
Link alla Fonte	

Note proxy	

	
 	
Numero massimo di risultati:
Fonti Fattori di emissione	

Inquinante	
FE	
UM	
Priorità	
Fonte	

As	
1.321	
mg / GJ	
1	
INEMAR 2007	

CH4	
5.9	
g / GJ	
1	
INEMAR 2007	

CO	
47.0	
g / GJ	
1	
INEMAR 2007	

COV	
5.9	
g / GJ	
1	
INEMAR 2007	

Cd	
0.3967	
mg / GJ	
1	
INEMAR 2007	

Cr	
2.358	
mg / GJ	
1	
INEMAR 2007	

Cu	
0.9238	
mg / GJ	
1	
INEMAR 2007	

Hg	
2.052	
mg / GJ	
1	
INEMAR 2007	

Indicatore	
1000000.0	
* / *	
1	
EMEP-CORINAIR, 2010	

NOx	
448.0	
g / GJ	
1	
INEMAR 2007	

Ni	
2.93	
mg / GJ	
1	
INEMAR 2007	

PTS	
4.0	
g / GJ	
1	
Inemar 2001	

Pb	
3.327	
mg / GJ	
1	
INEMAR 2007	

SO2	
65.0	
g / GJ	
1	
INEMAR 2007	

7) {  var obj = document.getElementById(”fepre”); obj.style.height = ‘168px’; obj.style.maxHeight = ‘168px’; }