# 3_3_17_Altro_vetro_senza_comb

Log-in |

### Top Menu

Stampa: Stampa Anteprima di stampa Esporta come PDF Esporta in formato RTF Esporta come HTML Esporta in formato XAR

Attività precedente | Attività successiva

### Att. 3 3 17 Altro vetro

Macrosettore | 3 | Combustione nell'industria
Settore | 3 | Processi di combustione con contatto
Attivita | 17 | Altro vetro
Combustibile | senza combustibile
Nome indicatore | Quantita prodotta
Unità di misura | TONNELLATE
Dettaglio spaziale | Solo diffuso
Dettaglio temporale | Dato annuale
Incertezza indicatore (minima) | A - Dati rilevati in modo accurato
Eventuali dettagli metodologia | LOMBARDIA: Per il calcolo delle emissioni è stata utilizzata la metodologia del Guidebook EEA.
Note | LOMBARDIA INVENTARIO 2017: I dati sono solo diffusi nella corrente versione dell'inventario. La fonte degli indicatori è ASSOVETRO. L'associazione fornisce i dati di produzione del 2017 a livello nazionale. La disaggregazione a livello regionale è stata compiuta tramite gli addetti, utilizzando il rapporto Lombardia/Italia del 2007. Le emissioni sono stimate dal modulo diffuse tramite i fattori di emissione e gli indicatori.
Proxy comunale | Addetti altro vetro (id_proxy = 10223)
Fonte Proxy | ARPA Lombardia (2016) da ASIA 2013 | Link alla Fonte |
Note proxy | LOMBARDIA INVENTARIO 2017: I dati di produzione diffusa sono stati disaggregati a livello comunale tramite gli addetti alla produzione di altro vetro. La fonte è un'elaborazione ARPA da dati ASIA 2013.
Numero massimo di risultati:
Fonti Fattori di emissione
Inquinante | FE | UM | Priorità | Fonte
--- | --- | --- | --- | ---
CH4 | 100.0 | g / t di prodotto | 1 | EMEP-CORINAIR,1999
CO | 260.0 | g / t di prodotto | 1 | EMEP-CORINAIR,1999
CO2 | 200.0 | kg / t di prodotto | 1 | IPCC, 2003
COV | 100.0 | g / t di prodotto | 1 | EMEP-CORINAIR,1999
Indicatore | 1000000.0 | * / * | 1 | EMEP-CORINAIR, 2010
N2O | 60.0 | g / t di prodotto | 1 | EMEP-CORINAIR,1999
NOx | 1000.0 | g / t di prodotto | 1 | IPCC,1997
PM10 | 180.0 | g / t di prodotto | 1 | EMEP-CORINAIR, 2010
PM2.5 | 160.0 | g / t di prodotto | 1 | EMEP-CORINAIR, 2010
PTS | 200.0 | g / t di prodotto | 1 | EMEP-CORINAIR, 2010
SO2 | 1200.0 | g / t di prodotto | 1 | EMEP-CORINAIR, 2010

- Commenti (0)

##### Quick Links

- Home Inemar
- Home fonti inventario
- Ricerca libera nome
- Ricerca attività M-S-A
- Macrosettore 3
- Settore 3
- Attivita 17
- Ricerca FE
- Elenco domande

##### Credits

Copyright © ARPA Lombardia
Privacy