3_3_17_Altro_vetro_senza_comb
Marco Moretti
15:21 12/04/2021	

Table of Contents
Att. 3 3 17 Altro vetro 	 # 

Attività precedente	Attività successiva	

Att. 3 3 17 Altro vetro
Macrosettore	
3	
Combustione nell’industria	

Settore	
3	
Processi di combustione con contatto	

Attivita	
17	
Altro vetro	

 	
Combustibile	
senza combustibile	

Nome indicatore	
Quantita prodotta	

Unità di misura	
TONNELLATE	

Dettaglio spaziale	
Solo diffuso	

Dettaglio temporale	
Dato annuale	

Incertezza indicatore (minima)	
A - Dati rilevati in modo accurato	

Eventuali dettagli metodologia	
LOMBARDIA: Per il calcolo delle emissioni è stata utilizzata la metodologia del Guidebook EEA.	

Note	
LOMBARDIA INVENTARIO 2017: I dati sono solo diffusi nella corrente versione dell’inventario. La fonte degli indicatori è ASSOVETRO. L’associazione fornisce i dati di produzione del 2017 a livello nazionale. La disaggregazione a livello regionale è stata compiuta tramite gli addetti, utilizzando il rapporto Lombardia/Italia del 2007. Le emissioni sono stimate dal  modulo diffuse  tramite i fattori di emissione e gli indicatori.	

 	
Proxy comunale	
Addetti altro vetro (id_proxy = 10223)	

Fonte Proxy	
ARPA Lombardia (2016) da ASIA 2013	
Link alla Fonte	

Note proxy	
LOMBARDIA INVENTARIO 2017: I dati di produzione diffusa sono stati disaggregati a livello comunale tramite gli addetti alla produzione di altro vetro. La fonte è un’elaborazione ARPA da dati ASIA 2013.	

 	
Numero massimo di risultati:
Fonti Fattori di emissione	

Inquinante	
FE	
UM	
Priorità	
Fonte	

CH4	
100.0	
g / t di prodotto	
1	
EMEP-CORINAIR,1999	

CO	
260.0	
g / t di prodotto	
1	
EMEP-CORINAIR,1999	

CO2	
200.0	
kg / t di prodotto	
1	
IPCC, 2003	

COV	
100.0	
g / t di prodotto	
1	
EMEP-CORINAIR,1999	

Indicatore	
1000000.0	
* / *	
1	
EMEP-CORINAIR, 2010	

N2O	
60.0	
g / t di prodotto	
1	
EMEP-CORINAIR,1999	

NOx	
1000.0	
g / t di prodotto	
1	
IPCC,1997	

PM10	
180.0	
g / t di prodotto	
1	
EMEP-CORINAIR, 2010	

PM2.5	
160.0	
g / t di prodotto	
1	
EMEP-CORINAIR, 2010	

PTS	
200.0	
g / t di prodotto	
1	
EMEP-CORINAIR, 2010	

SO2	
1200.0	
g / t di prodotto	
1	
EMEP-CORINAIR, 2010	

7) {  var obj = document.getElementById(”fepre”); obj.style.height = ‘168px’; obj.style.maxHeight = ‘168px’; }