4_6_13_Vetro_decarbonatazione_senza_comb
Marco Moretti
15:34 16/02/2024	

Table of Contents
Att. 4 6 13 Vetro decarbonatazione 	 # 

Attività precedente	Attività successiva	

Att. 4 6 13 Vetro decarbonatazione
Macrosettore	
4	
Processi produttivi	

Settore	
6	
Processi nell’industria del legno pasta per la carta alimenti bevande e altro	

Attivita	
13	
Vetro (decarbonatazione)	

 	
Combustibile	
senza combustibile	

Nome indicatore	
Quantita prodotta	

Unità di misura	
TONNELLATE	

Dettaglio spaziale	
Puntuale e diffuso a livello comunale	

Dettaglio temporale	
Dato annuale	

Incertezza indicatore (minima)	
A - Dati rilevati in modo accurato	

Eventuali dettagli metodologia	
LOMBARDIA: Le attività di combustione nelle vetrerie non vanno allocate in questa attività SNAP, ma bensì nel settore 3.3 delle combustioni con contatto.
Per il calcolo delle emissioni è stata utilizzata la metodologia riportata nel Guidebook EEA.	

Note	
LOMBARDIA INVENTARIO 2021: I dati sono puntuali e diffusi comunali. Le emissioni degli impianti puntuali sono stimate tramite il  modulo puntuali . I fattori di emissione sono utilizzati dal modulo quando mancano dati di emissioni misurate. Le emissioni diffuse sono stimate dal  modulo diffuse  tramite i fattori di emissione e gli indicatori.	

 	
Proxy comunale	
Non necessaria	

Fonte Proxy	
	
Link alla Fonte	

Note proxy	

	
 	
Numero massimo di risultati:
Fonti Fattori di emissione	

Inquinante	
FE	
UM	
Priorità	
Fonte	

As	
80.0	
mg / t di prodotto	
1	
EMEP-CORINAIR, 2013	

CO2	
137.0	
kg / t di prodotto	
1	
EEA, 2006	

Cd	
68.0	
mg / t di prodotto	
1	
EMEP-CORINAIR, 2013	

Cr	
80.0	
mg / t di prodotto	
1	
EMEP-CORINAIR, 2013	

Cu	
7.0	
mg / t di prodotto	
1	
EMEP-CORINAIR, 2013	

Hg	
3.0	
mg / t di prodotto	
1	
EMEP-CORINAIR, 2013	

Indicatore	
1000000.0	
* / *	
1	
EMEP-CORINAIR, 2010	

Ni	
740.0	
mg / t di prodotto	
1	
EMEP-CORINAIR, 2013	

PTS	
120.0	
g / t di prodotto	
1	
EMEP-CORINAIR, 2013	

Pb	
400.0	
mg / t di prodotto	
1	
EMEP-CORINAIR, 2013	

Se	
150.0	
mg / t di prodotto	
1	
EMEP-CORINAIR, 2013	

Zn	
370.0	
mg / t di prodotto	
1	
EMEP-CORINAIR, 2013	

7) {  var obj = document.getElementById(”fepre”); obj.style.height = ‘168px’; obj.style.maxHeight = ‘168px’; }