5_6_1_Condotte_senza_comb
Marco Moretti
15:33 13/04/2021	

Table of Contents
Att. 5 6 1 Condotte 	 # 

Attività precedente	Attività successiva	

Att. 5 6 1 Condotte
Macrosettore	
5	
Estrazione e distribuzione combustibili	

Settore	
6	
Reti di distribuzione di gas	

Attivita	
1	
Condotte	

 	
Combustibile	
senza combustibile	

Nome indicatore	
Quantita di gas distribuita	

Unità di misura	
MILLE METRI CUBI	

Dettaglio spaziale	
Solo diffuso	

Dettaglio temporale	
Dato annuale	

Incertezza indicatore (minima)	
B - Dati statistici	

Eventuali dettagli metodologia	
LOMBARDIA: In questa attività sono comprese le perdite di CH4 e NMVOC dalla rete di condotte di SNAM e AGIP (tubature in cui il gas viene trasportato ad alta pressione). Le emissioni di gas naturale derivano in parte dal normale esercizio degli impianti e in parte da scarichi in atmosfera dovuti a interventi di manutenzione o a eventi accidentali. Il gas distribuito in Italia contiene mediamente il 94% di CH4. e il 3% di NMVOC. Si è considerata una perdita media dello 0.05%.
Per il calcolo delle emissioni è stata usata la metodologia riportata nel Guidebook EEA.	

Note	
LOMBARDIA INVENTARIO 2017: I dati sono di fonte SNAM Rete gas e ARIA (ex ILSPA dir. Energia, ex FINLOMBARDA).	

 	
Proxy comunale	
Lunghezza comunale condotte (id_proxy =10640)	

Fonte Proxy	
R.L.- D.G. Risorse idriche e servizi pubblica utilità	
Link alla Fonte	

Note proxy	
LOMBARDIA INVENTARIO 2017: La disaggregazione a livello comunale è stata eseguita sulla base della lunghezza comunale della rete di condotte SNAM e AGIP reperita presso la D.G. Risorse idriche e servizi di pubblica utilità della Regione Lombardia. Questi dati, usati per l’Inventario 2005, non sono stati aggiornati.	

 	
Numero massimo di risultati:
Fonti Fattori di emissione	

Inquinante	
FE	
UM	
Priorità	
Fonte	

CH4	
280.0	
g / 1000 m3	
1	
ISPRA Report 383/2023	

COV	
33.0	
g / 1000 m3	
1	
ISPRA Report 383/2023	

Indicatore	
1000000.0	
* / *	
1	
EMEP-CORINAIR, 2010	

7) {  var obj = document.getElementById(”fepre”); obj.style.height = ‘168px’; obj.style.maxHeight = ‘168px’; }