8_6_0_Agricoltura_diesel
Marco Moretti
10:30 24/05/2024	

Table of Contents
Att. 8 6 0 Agricoltura diesel 	 # 

Attività precedente	Attività successiva	

Att. 8 6 0 Agricoltura diesel
Macrosettore	
8	
Altre sorgenti mobili e macchinari	

Settore	
6	
Agricoltura	

Attivita	
0	
Agricoltura	

 	
Combustibile	
gasolio per autotrasporto (diesel)	

Nome indicatore	
Consumo di combustibili	

Unità di misura	
GIGAJOULE	

Dettaglio spaziale	
Solo diffuso	

Dettaglio temporale	
Dato annuale	

Incertezza indicatore (minima)	
B - Dati statistici	

Eventuali dettagli metodologia	
LOMBARDIA: Per il calcolo delle emissioni è stata usata la metodologia riportata nel Guidebook EEA.	

Note	
LOMBARDIA INVENTARIO 2021: I dati di consumo di combustibile sono di fonte ARIA (ex ILSPA dir. Energia, ex FINLOMBARDA). I fattori di emissione sono di fonte Guidebook 2016. Le emissioni sono stimate dal  modulo diffuse  tramite i fattori di emissione e gli indicatori.	

 	
Proxy comunale	
Consumi di gasolio in GJ nell’agricoltura (id_proxy = 320505)	

Fonte Proxy	
ARIA ex ILSPA dir. Energia, dati 2021	
Link alla Fonte	

Note proxy	
LOMBARDIA INVENTARIO 2021: I consumi regionali sono stati disaggregati sulla base dei consumi comunali di gasolio nell’agricoltura, di fonte ARIA (ex ILSPA dir. Energia, ex FINLOMBARDA).	

 	
Numero massimo di risultati:
Fonti Fattori di emissione	

Inquinante	
FE	
UM	
Priorità	
Fonte	

As	
0.0	
mg / GJ	
1	
EMEP-CORINAIR, 2010	

BaP	
0.7029	
mg / GJ	
1	
EMEP-CORINAIR, 2016	

CH4	
2.038	
g / GJ	
1	
EMEP-CORINAIR, 2016	

CO	
268.7	
g / GJ	
1	
EMEP-CORINAIR, 2016	

CO2	
74.04	
kg / GJ	
1	
EMEP-CORINAIR, 2016	

COV	
82.99	
g / GJ	
1	
EMEP-CORINAIR, 2016	

Cd	
0.2343	
mg / GJ	
1	
EMEP-CORINAIR, 2016	

Cr	
1.172	
mg / GJ	
1	
EMEP-CORINAIR, 2016	

Cu	
39.83	
mg / GJ	
1	
EMEP-CORINAIR, 2016	

Hg	
0.0	
mg / GJ	
1	
EMEP-CORINAIR, 2010	

Indicatore	
1000000.0	
* / *	
1	
EMEP-CORINAIR, 2010	

N2O	
3.187	
g / GJ	
1	
EMEP-CORINAIR, 2016	

NH3	
0.1874	
g / GJ	
1	
EMEP-CORINAIR, 2016	

NOx	
807.3	
g / GJ	
1	
EMEP-CORINAIR, 2016	

Ni	
1.64	
mg / GJ	
1	
EMEP-CORINAIR, 2016	

PM10	
44.82	
g / GJ	
1	
EMEP-CORINAIR, 2016	

PM2.5	
44.82	
g / GJ	
1	
EMEP-CORINAIR, 2016	

PTS	
44.82	
g / GJ	
1	
EMEP-CORINAIR, 2016	

Pb	
0.75	
mg / GJ	
1	
EMEP-CORINAIR, 2010	

SO2	
2.34	
g / GJ	
1	
EMEP-CORINAIR, 2010	

Se	
0.2343	
mg / GJ	
1	
EMEP-CORINAIR, 2016	

Zn	
23.43	
mg / GJ	
1	
EMEP-CORINAIR, 2016	

7) {  var obj = document.getElementById(”fepre”); obj.style.height = ‘168px’; obj.style.maxHeight = ‘168px’; }