Faq_20130520145624
laura
10:12 27/05/2013	

Table of Contents
Domanda 	 # 

Domanda precedente	Domanda successiva	

Domanda
Argomento	
Fattori di emissione Combustibili Microinquinanti	

Macrosettore	
Tutti	

Combustibile	
altri combustibili solidi (catrame, benzolo, pece, ..)	

Utente domanda	
XWiki.arparo_puglia	
Data domanda	
17/10/2012 15:01:00	

Domanda	
Avremmo bisogno di supporto per la definizione dei fattori di emissione legati all’utilizzo di CSS nei cementifici e nelle grosse centrali termoelettriche. In particolare ci servirebbero i FE per i microinquinanti in funzione dei diversi combustibili (carbone e CSS). Abbiamo una certa urgenza, grazie a tutti	

Allegati domanda	

	

Utente risposta	
XWiki.stefano	
Data risposta	
17/10/2012 15:57:00	

Risposta	
Mi dispiace ma non saprei come aiutarti, nel senso che nel Guidebook e in APEF non ci sono dati di dettaglio sui metalli con questo tipo di combustibili. Ma anche se ci fossero, il problema è che dipende molto dal tipo di rifiuti (il termine CCS, che mi sembra stia per combustibili solido secondario indica tipologie molto diverse), per cui con l’uso di FE medi si rischia di sbagliare parecchio.
Nel guidebook – capitolo cementifici (1A2) si scrive che Heavy metals (HM) — the emission of heavy metals strongly depends on their contents in the fuels and process feedstock. Per cui questa è un’emissione su cui puoi dire qualcosa di preciso solo sulla base delle misure, quindi mettendole come impianti puntuali. Dal Guidebook hai dati Tier 1 e Tier 2 per le combustioni industriali in g/t clinker – Tab. 3-24. Fa riferimento anche a recovered waste     http://www.eea.europa.eu/publications/emep-eea-emission-inventory-guidebook-2009
Come prima stima puoi usare quel dato, ma solo come punto di partenza	

Allegati risposta