Faq_20130520162205
laura
16:33 20/05/2013	

Table of Contents
Domanda 	 # 

Domanda precedente	Domanda successiva	

Domanda
Argomento	
MSA Fattori di emissione Combustibili	

Macrosettore	
1 - Produzione energia e trasformazione combustibili	

Settore	
1 - Produzione di energia elettrica	

Attivita	
4 - Turbine a gas	

Combustibile	
gas naturale (metano)	

Utente domanda	
XWiki.arpaed_veneto	
Data domanda	
08/02/2013 11:05:00	

Domanda	
Esaminando l’output delle nostre puntuali ci chiedavamo se le emissioni stimate di COV, PTS ed SO2 dall’attività 010104 (turbogas a metano) sono verosimili. L’ultimo Guidebook conferma la presenza di queste emissioni in termini di FE?	

Allegati domanda	

	

Utente risposta	
XWiki.laura	
Data risposta	
12/02/2013 15:25:00	

Risposta	
Per quanto riguarda le emissioni stimate di COV, PTS e SO2 dalle turbine a gas, il Guidebook 2010 conferma la presenza di queste emissioni (ci sono FE di Tier 2 per la SNAP 1.1.4, table 3-20, capitolo 1.A.1.a). I FE con priorità 1 nella tabella Inemar7_11 rilasciata a dicembre non sono stati modificati rispetto a quelli in Inemar 6_08. Il lavoro di confronto e aggiornamento dei FE con priorità 1 è stato fatto in dettaglio per le piccole combustioni nel MAC 2 e 3 (     http://www.inemar.eu/xwiki/bin/download/InemarWiki/Sviluppi/CfrFEriscaldamento.pdf ), non per tutte le attività di combustione dell’inventario. Come presentato a Trieste, però, nella tabella INEMAR7_11_FATTORI_EMISSIONE sono stati aggiunti con priorità 0 i FE del Guidebook 2010 per le attività di combustione dei primi tre MAC, quindi all’interno si trovano già i FE del Guidebook per eventuali confronti. In allegato trovi un confronto fra i FE per le turbine a gas.	

Allegati risposta	
  http://www.inemar.eu/xwiki/bin/download/FontiEmissioni/Faq_20130520162205/CFRFEturbineagas.xlsx