Faq_20130521114246
Marco Moretti
11:45 21/05/2013	

Table of Contents
Domanda 	 # 

Domanda precedente	Domanda successiva	

Domanda
Argomento	
Modulo puntuali	

Macrosettore	
Tutti	

Combustibile	
non definito	

Utente domanda	
XWiki.arparo_friuli	
Data domanda	
29/07/2011 12:56:00	

Domanda	
Inserendo le concentrazioni misurate di alcuni camini (e di conseguenza per il calcolo delle emissioni annue - portata * ore * concentrazione) mi trovo in difficoltà perchè nel questionario mi mettono valore minore di … (es <0,01). A chi e già capitato come vi siete comportati avete usato uno 0.009 cautelativo o 0.005 meno cautelativo?	

Allegati domanda	

	

Utente risposta	
XWiki.stefano	
Data risposta	
29/07/2011 13:18:00	

Risposta	
’@ Arpa friuli
eh si, cosi’ è un problema, dovresti cercare di farti dare anche i dati effettivi; se dicono che è minore di 0.01 vuol dire che hanno fatto una misura e dovrebbero avere un valore. A meno che quello sia anche il limite di rilevabilità dello strumento e allora sanno solo che è minore di … A volte si considera la metà del limite; e ti suggerisco se non puoi fare altro di fare cosi’. L’importante è che verifichi alla fine che quelle emissioni, calcolate a partire dalla metà del limite delle concentrazioni, sono nel complesso poco significative, e allora puoi dire che l’errore commesso è trascurabile perchè non inciderebbe sull’inventario.	

Allegati risposta