Faq_20130917101501
alessandrob
10:17 17/09/2013	

Table of Contents
Domanda 	 # 

Domanda precedente	Domanda successiva	

Domanda
Argomento	
MSA Legna	

Macrosettore	
2 - Combustione non industriale	

Settore	
Tutti	

Combustibile	
legna e similari	

Utente domanda	
XWiki.arpaed_veneto	
Data domanda	
22/07/2013 14:02:00	

Domanda	
Ciao,
ho scaricato, come suggeritomi Giuseppe in una mail di risposta di qualche giorno fa, la tabella dei FE utilizzati per l’inventario 2010 per la Lombardia, con lo specifico interesse di verificare lo stato di aggiornamento dei FE con priorità 1 per il combustibile “legna e similari”. Avrei un quesito da porvi che è un po’ urgente: per quanto riguarda l’attività 02.02.02 (Impianti residenziali-Caldaie con potenza termica < 50 MW), il FE del benzo(a)pirene è stato aggiornato dal precedente valore di 44.6 mg/GJ a 130 mg/GJ. In base a quali considerazioni c’è stato un incremento così rilevante ? Inoltre non capisco, dal punto di vista impiantistico, perchè un impianto di teleriscaldamento (sempre a biomasse, attività 01.02.03 - Caldaie con potenza termica < 50 MW) presenti invece un FE molto più basso 1.1 mg/GJ (valore credo derivato dalla rassegna da voi presentata nel documento “FEimpiantiabiomassadimediaegrandetagliafinale.doc”).
Grazie, Laura Susanetti	

Allegati domanda	

	

Utente risposta	
XWiki.alessandro	
Data risposta	
24/07/2013 14:27:00	

Risposta	
Ciao Laura, L’aggiornamento dei fattori di emissione ha riguardato il BaP con la prospettiva di stimare gli altri 3 IPA previsti dalla CLRTAP (BkF, BbF e IdcP) tramite il modulo speciazione opportunamente popolato a partire dai dati del Guidebook. In questo ambito l’aggregazione degli inquinanti provvederà poi a stimare il totale dei 4 IPA definiti in INEMAR come IPA-CLTRP. Per le altre definizioni di IPA (TEQ e TOT) non abbiamo proceduto a nessun aggiornamento dal momento che l’analisi degli FE ha evidenziato problemi di consistenza su differenti sorgenti/combustibili nella definizione del dominio di co-generi e dei loro fattori di TEQ. Per il momento quindi sono stati aggiornati i fattori di emissione del BaP. Per le sorgenti di cui parlavi nella precedente mail i valori del database sono fattori di emissione dell’ultima versione del AIEG. Alessandro	

Allegati risposta