# Algoritmo

Log-in |

### Top Menu

Stampa: Stampa Anteprima di stampa Esporta come PDF Esporta in formato RTF Esporta come HTML Esporta in formato XAR

### Modulo puntuali: algoritmo

La metodologia ideale per la realizzazione di un inventario delle emissioni prevedrebbe la quantificazione diretta, tramite misurazioni, di tutte le emissioni delle diverse tipologie di sorgenti per l'area e il periodo di interesse. È evidente che questo approccio non è nella pratica utilizzabile, in modo particolare per inquinanti quali le polveri fini, la cui determinazione analitica è complicata dal punto di vista operativo e piuttosto onerosa.
L'approccio "analitico" è infatti utilizzabile solo per alcune sorgenti, tipicamente grandi impianti industriali (ad esempio centrali termoelettriche, inceneritori, cementifici) le cui emissioni sono generalmente molto rilevanti e per questo controllate tramite sistemi di monitoraggio in continuo; i dati raccolti da questi sistemi ben si prestano ad essere elaborati statisticamente per fornire l'emissione complessiva.

L'algoritmo di stima del modulo puntuali permette di stimare tre tipologie di emissione:

1. Emissioni misurate
2. Emissioni stimate
3. Emissioni consigliate

Algoritmo di stima del modulo puntuale

- Commenti (0)

##### Ricerca

##### Quick Links

- Strumento INEMAR
- Progetti INEMAR
- Wiki Fonti

##### Credits

Copyright © ARPA Lombardia
Privacy